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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	威思曼智能创新产研总部基地建设项目

	项目代码
	2408-611205-04-01-684789

	建设单位联系人
	张锦飞
	联系方式
	15619546106

	建设地点
	沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西

	地理坐标
	（102度17分20.716秒，38度31分21.972秒）

	国民经济
行业类别
	C3839其他电工器材制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38电线、电缆、光缆及电工器材制造383

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	25000
	环保投资（万元）
	129.0

	环保投资占比（%）
	0.52
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	25890.24

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》
规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
审批文件名称及文号：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》
召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局（现更名为西安市生态环境局西咸新区分局）
审查文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
		文件
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》
	规划范围：沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括鄠邑区的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积 142.77 平方千米。沣西新城行业准入条件：南部工业区-新能源、新材料、节能环保、智能制造/高端装备、电子电气电源模块、新型建材、生物研发、现代仓储物流、资源循环利用相关产业、现代仓储物流产业、农产品加工、新型建材行业、生物研发行业。
	本项目地处鄠邑区大王镇，位于沣西新城分区规划范围内；本项目主要涉及其他电工器材制造，且位于南部工业区内，属于沣西新城准入行业中的电子电气电源模块，符合沣西新城准入条件。
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》
	①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；
②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；
③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。
	①本项目主要从事高压电源组装制造，能源消耗主要为水、电、天然气，不属于高污染、高耗能、高耗水企业；
②本项目不属于高耗水、高排水企业，空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理；
③本项目生活垃圾设置垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运；一般固体废物按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035 年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61 号）
	①加强规划引导，坚持生态优先、绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；
②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；
③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；
④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；
⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；
⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。
	①本项目位于沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西，位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；
②本项目生产过程中产生的废气为焊接环节产生的焊接烟尘、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气、灌封与烘干过程产生的有机废气，本项目生产过程中产生的废气均采用集气罩＋过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经34m高排气筒达标排放，排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求；本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理，本项目符合污染物总量管控要求；
③本项目供热不涉及煤炭的使用；
④本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理；
⑤本项目不涉及水源保护区；
⑥本项目生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物（废零件）分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用；危险废物（废清洗剂、不合格电路板、废活性炭等）分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
	符合




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，对本项目产业政策相符性进行分析，本项目不属于鼓励类、禁止类、淘汰类，属于允许类。对照《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不属于禁止类。对照《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业〔2007〕97号），本项目不属于限制投资类项目。
本项目于2025年2月11日在陕西省西咸新区沣西新城管理委员会备案，项目代码：2408-611205-04-01-684789。
因此，本项目符合国家及地方产业政策。
2、“三线一单”符合性分析
（1）“一图”：项目位于重点管控单元，本项目在西安市生态环境管控单元分布位置图见下图。
[image: ][image: ]
图1-1   本项目“三线一单”查询结果图
（2）“一表”：项目范围涉及的生态环境管控单元管控要求见表1-2。
表1-2   本项目范围涉及的生态环境管控单元管控要求
	区县
	市（区）
	单元要素属性
	管控要求分类
	管控要求
	面积
	本项目情况
	符合性

	西安市
	鄠邑区
	大气环境布局敏感重点管控
区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区
	空间布局约束
	大气环境布局敏感重点管控区：
1. 严格控制新增《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。
2. 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。
3. 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
水环境城镇生活污染重点管控区：
1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。
	25890.24m2
	大气环境布局敏感重点管控区：
1、 本项目主要从事高压电源组装制造，对照《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目；
2、 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等相关产业；
3、 本项目主要从事高压电源组装制造，废气为高压电源生产过程中产生的少量焊接烟尘、有机废气，废水为食堂废水、生活污水、纯水机浓水，不属于重污染企业；
水环境城镇生活污染重点管控区：
1、本项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区室外雨水管道收集后排至市政雨水管道，污水经厂区室外污水管道收集通过化粪池预处理后经市政管网排入沣西新城大王污水处理厂。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	大气环境布局敏感重点管控区：
1. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。
水环境城镇生活污染重点管控区：
1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。
2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
	
	大气环境布局敏感重点管控区：
1、 本项目不涉及老旧车辆的使用；
水环境城镇生活污染重点管控区：
1、 本项目食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂进一步处理；
2、 本项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区室外雨水管道收集后排至市政雨水管道，污水经厂区室外污水管道收集通过化粪池预处理后经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；
3、 本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理，符合管控要求。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	高污染燃料禁燃区：
1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。
2.禁止燃放烟花爆竹。
	
	1、 本项目使用能源为电、天然气，不使用高污染燃料；
2、 本项目不涉及烟花爆竹的燃放。
	符合


（3）“一说明”：
本项目位于沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。
本项目主要从事高压电源组装制造，经对照《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目；本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理；生产过程中产生废气经采取措施后可达标排放；固体废物均能得到合理有效的处置。项目运营期各污染物排放对周围环境影响较小。
综上所述，本项目符合《西安市生态环境分区管控准入清单》中的各项要求。
3、与相关规划及政策相符性分析
表1-3   项目与相关规划及政策符合性分析
	文件
	内容
	本项目情况
	符合性

	《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）
	建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。
	本项目为新建，噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环评要求项目噪声应采取低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声，风机等高噪声设备增加软连接，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类排放标准。
	符合

	《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号
	采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的 停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。
	本项目采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理生产过程中产生的废气，环评取严要求项目采用碘值不低于650mg/g的蜂窝状活性炭，并按设计要求足量添加及定期更换。
	符合

	《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
	①建立健全生态环境分区管控体系，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系，做好“三线一单”成果优化完善工作，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单；
②提升能源结构清洁低碳水平，加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比；
③坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧污染协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协调减排，强化区域协调治理和重污染天气应对，持续改善全省大气环境质量；
④持续推进工业污水治理，引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治；
⑤强化危险废物全程环境监管，深入开展危险废物规范化环境管理，完善危险废物重点监管单位清单。深入推进大宗固体废物污染防治，加强固体废物源头减量和资源化利用。
	①本项目位于沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西，位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，采取各项污染防治措施后，符合重点管控单元管控要求；
②本项目使用能源为电、天然气，属于清洁能源；
③本项目生产过程中产生的废气为食堂油烟、焊接环节产生的焊接烟尘、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气、灌封与烘干过程产生的有机废气，本项目生产过程中产生的废气均采用集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经34m高排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化装置净化后通过烟气管道排放；
④本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理；
⑤本项目生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物（废零件）分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用；危险废物（废清洗剂、不合格电路板、废活性炭等）分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
	符合

	《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》
	①能源消费结构调整。到2025年，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上；
②产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能；
③关中地区市辖区及开发区范围内新、改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平；
④动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料。
	①本项目使用能源为电、天然气，符合要求；
②本项目不涉及钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、煤制油气、炼油产业；
③根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号），本项目不属于涉气重点行业；
④本项目挥发性有机物治理设施为过滤棉+二级活性炭吸附装置，挥发性有机物在过滤棉+二级活性炭吸附装置正常运行情况下经处理能达标排放，环评要求企业建立动态更新挥发性有机物治理设施台账制度，需日常检查治理设施是否正常运行。
	符合

	《西安市“十四五”生态环境保护规划》
	①落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛；
②持续推进清洁能源替代工程，提高天然气、电力等清洁能源的消费比例，加速能源体系清洁低碳发展进程，推进非化石能源成为能源消费增量的主体；
③持续推进PM2.5与O3协同控制。强化部门间协调联动机制，开展从源头治理到环境控制的全过程管控，大力控制NOx和VOCs排放，统筹建立以PM2.5和O3治理为核心、以NOx和VOCs综合整治为切入点的空气质量持续改善行动计划，有效提升全市大气环境质量；
④加强工业企业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。
	①本项目位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；
②本项目使用能源为电、天然气，属于清洁能源；
③本项目生产过程中产生的废气为食堂油烟、焊接环节产生的焊接烟尘（颗粒物）、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气（VOCs）、灌封与烘干过程产生的有机废气（VOCs），本项目生产过程中产生的废气均采用集气罩＋过滤棉＋二级活性炭吸附装置处理后经34m高排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化装置净化后通过烟气管道排放；
④环评要求项目噪声应采取低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声，风机等高噪声设备增加软连接，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境标准。
	符合

	《西安市大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》
	①推动产业发展结构调整。强化源头管控，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作；
②严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级以上；
③强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。
	①本项目位于沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西，位于西咸新区沣西新城规划范围内；项目主要从事高压电源组装制造，符合西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）年规划要求；项目位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；
②根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号），本项目不属于涉气重点行业；
③本项目挥发性有机物治理设施为过滤棉+二级活性炭吸附装置，挥发性有机物在过滤棉+二级活性炭吸附装置正常运行情况下经处理能达标排放，环评要求企业建立动态更新挥发性有机物治理设施台账制度，需日常检查治理设施是否正常运行。
	符合

	《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发[2023]47号）
	①严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用；
②新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理，采用活性炭吸附技术，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。
	①本项目位于沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西，位于西咸新区沣西新城规划范围内；项目主要从事高压电源组装制造，符合西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）年规划要求；项目位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；
②本项目生产过程中产生的废气为焊接环节产生的焊接烟尘（颗粒物）、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气（VOCs）、灌封与烘干过程产生的有机废气（VOCs），本项目生产过程中产生的废气均采用集气罩＋过滤棉＋二级活性炭吸附装置处理后经34m高排气筒达标排放，根据《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号，环评取严要求项目采用碘值不低于650mg/g的蜂窝状活性炭，并按设计要求足量添加及定期更换。
	符合

	《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》
	强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。
	本项目挥发性有机物治理设施为过滤棉+二级活性炭吸附装置，挥发性有机物在过滤棉+二级活性炭吸附装置正常运行情况下经处理能达标排放，环评要求企业建立动态更新挥发性有机物治理设施台账制度，需日常检查治理设施是否正常运行。
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）
	①加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度；
②企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。
	①本项目不属于制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业，项目清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气（VOCs）、灌封与烘干过程产生的有机废气（VOCs）均采用集气罩＋过滤棉＋二级活性炭吸附装置处理后经34m高排气筒达标排放，排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；
②环评要求建设单位运营期将规范内部环保管理制度，建立管理台账；对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保设施稳定运行。
	符合

	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）
	①对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放；
②鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
	①本项目清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气（VOCs）、灌封与烘干过程产生的有机废气（VOCs）均采用集气罩＋过滤棉＋二级活性炭吸附装置处理后经34m高排气筒达标排放，排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；
②环评制定了监测方案，要求项目运营期严格按照监测方案自行监测并报送监测结果，对设备进行维护，确保各环保设施稳定运行。
	符合


4、选址合理性分析
（1）环境合理性分析
本项目位于沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西。项目东侧为陕西星汉北辰新材料科技有限公司，南侧为联庄村，西侧为咸户路，路对侧为空地，北侧为空地。项目在地块上新建厂区，用电由市政电网供给，用水由市政供水管网供给，周边交通便利、基础设施完善，可满足正常生产需求。
（2）项目所在地周边不存在自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感区，联庄村征地拆迁进行中；项目用地性质为工业用地，已取得土地使用权的批复。本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理。项目废气为食堂油烟、焊接环节产生的焊接烟尘、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气、灌封与烘干过程产生的有机废气。食堂油烟经油烟净化装置净化后通过烟气管道排放，生产过程中所有废气均通过集气罩收集后经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过34m高排气筒达标排放。危险废物（废清洗剂、不合格电路板、废活性炭等）分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置；一般固体废物（废零件）分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用；生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运，食堂废油脂交由有资质单位处置。危废贮存库为重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关防渗要求进行防渗。项目经采取各类风险防范措施后，风险可控。
综上所述，从环境保护角度分析，项目对周围环境影响较小，选址合理。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目基本情况
项目名称：威思曼智能创新产研总部基地建设项目
建设单位：陕西威思曼高压电源股份有限公司
建设地点：沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西
建设性质：新建
总投资：25000万元，其中环保投资129.0万元，环保投资占比0.52%
根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)中“三十五、电气机械和器材制造业38电线、电缆、光缆及电工器材制造383中的其他”，本项目应编制报告表。
2026年7月，陕西威思曼高压电源股份有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位赴现场踏勘、调查、收集评价所需资料，在认真分析建设工程和当地环境状况的基础上，编制完成了《陕西威思曼高压电源股份有限公司威思曼智能创新产研总部基地建设项目环境影响报告表》。
2、地理位置与四邻关系
本项目位于沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西。项目东侧为陕西星汉北辰新材料科技有限公司，东南侧72m处为联庄村，南侧13m处有联庄村少量住宅，西侧为咸户路，路对侧目前为空地，北侧为空地。项目四邻关系图见附图2。
3、项目建设内容及规模
项目在沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西地块上新建厂区。厂区共建五个厂房以及地下车库、非机动车充电区等配套设施。1#厂房为高压电源组装制造厂房，2#厂房为库房，3#厂房为高压电源调试厂房，5#厂房为办公楼，6#厂房为宿舍与食堂。项目用地面积为25890.24m2，建成之后高压电源年产量预计达12万台。具体建设内容详见表2-1。
表2-1   项目建设内容一览表
	项目组成
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	1#生产厂房
	位于厂区北侧，占地6702.4m2，共4层，厂房内有完整的高压电源生产线以及产品检测线，1层用于高压电源组装制造，其余三层用于测试产品各项数据指标是否满足需要。
	新建厂房

	
	3#生产厂房
	位于厂区东侧，1#生产厂房东南侧，占地1236.4m2，共5层，厂房内有完整的产品检测线，五层均用于测试产品各项数据指标（输出电压、电流、功率、保护功能测试等）是否满足需要。
	新建厂房

	储运工程
	2#库房
	位于厂区西侧，1#生产厂房西南侧，占地1236.4m2，用于储存各类电子元器件、锡膏、灌封胶等原辅料（原辅料在库房内分类分区储存）。
	/

	公用工程
	给水
	由市政自来水管网直接供给
	/

	
	排水
	项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区室外雨水管道收集后排至市政雨水管道，本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理。
	/

	
	供电
	由市政电网接入
	/

	
	供暖及制冷
	采用空调进行供暖及制冷
	空调冷水机组采用纯水进行循环冷却

	
	5#办公楼
	位于厂区西南侧，占地1180.2m2
	/

	
	6#宿舍与食堂
	位于厂区东南侧，占地1180.2m2
	/

	环保工程
	废水
	项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区室外雨水管道收集后排至市政雨水管道，本项目生产废水为纯水机浓水，部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组所用冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理。
	新建化粪池100m3，位于厂区南侧

	
	废气
	项目运营期产生的废气为焊接环节产生的焊接烟尘（颗粒物）、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气（非甲烷总烃）、灌封与烘干过程产生的有机废气（非甲烷总烃）、食堂油烟，本项目生产过程中产生的废气均采用集气罩＋过滤棉＋二级活性炭吸附装置处理后经34m高排气筒达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后经排烟管道排放。
	/

	
	固废
	本项目生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运，食堂废油脂交由有资质单位处置；一般固体废物（废零件）分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用；危险废物（废清洗剂、不合格电路板、废活性炭等）分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
	新建危废贮存库

	
	噪声
	1#与3#生产厂房采用专业隔声墙体和隔声门窗；高噪设备底部安装减振垫，风机进出口设置软连接；进气和排气系统均安装高效消声器。
	/

	
	环境风险
	项目主要设施、装置与周边建、构筑物的防火间距满足根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）等规范的要求；危废贮存库门口设置高漫坡，地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
	/


4、产品方案
项目产品主要为高压电源，组装制造的印制电路板成品为后续高压电源组装制造所用，产品方案见表2-2。
表2-2    产品方案一览表
	产品名称
	产量

	高压电源
	12万台


5、主要原辅材料及能源消耗
项目原辅材料及能源消耗见表2-3。
表2-3    项目原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	工序
	名称
	年用量
	规格
	包装方式及存放位置
	备注

	1
	焊接
	无铅锡膏
	100kg
	TF225S-M105NI-D-885
	瓶装/库房
	锡80-90%
银2-4%
松香4-6%
四乙二醇二甲醚2%

	2
	
	各类电子元器件
	12万套
	/
	库房
	/

	3
	清洗
	环保清洗剂
	50t
	TC-20
	桶装/库房
	混合醇40-50%
烷烃类30-45%
润湿剂8-10%

	4
	灌封
	有机硅灌封胶
	150t
	DOWSIL CN-8760G EncapsulantA/B
	罐装/库房
	/

	5
	组装
	机壳
	12万台
	定制
	铝
	/

	6
	能源
	水
	39897.5m3
	/
	市政管网/全厂用量
	/

	7
	
	电
	780万kW·h
	/
	市政电网/全厂用量
	/

	8
	
	天然气
	300000m3
	/
	市政天然气网
	/


备注：有机硅灌封胶分为A/B胶，使用时需AB胶混合，A胶主要成分：乙烯基聚二甲基硅氧烷（有机硅基础树脂）：30-50%，三氧化二铝：40-60%，结晶二氧化硅：5-15%，铂催化剂：0.1%；B胶主要成分：含氢聚二甲基硅氧烷：25-45%，三氧化二铝：40-60%，结晶二氧化硅：5-15%，炔醇类反应抑制剂：1%；混合胶主要成分：有机硅聚合物基体：30-40%，氧化铝导热填料：45-55%，结晶二氧化硅6-12%。
6、主要生产设备
项目主要生产设备见表2-4。
表2-4   项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	用途

	1
	焊接设备（焊台）
	/
	350
	台
	焊接

	2
	贴片机
	YSM10
	5
	台
	焊接

	3
	贴片机
	YSM20R
	5
	台
	焊接

	4
	送板机
	/
	3
	台
	送料

	5
	接驳台
	/
	3
	台
	送料

	6
	超声波清洗机
	G-100S
	6
	台
	清洗

	7
	超声波清洗机
	G-030S
	5
	台
	清洗

	8
	灌封设备
	/
	5
	套
	灌封

	9
	烘箱
	/
	5
	套
	烘干

	10
	空气压缩机
	50kW
	2
	台
	辅助设备

	11
	FLUKE测试仪
	8588A-LEAD
	1
	台
	测试

	12
	FLUKE测试仪
	FLUKE-115C
	10
	台
	测试

	13
	FLUKE测试仪
	8588A
	1
	台
	老化测试

	14
	混合信号数字荧光示波器
	MSO3054HD
	5
	台
	测试

	15
	函数发生器
	FG33532A
	10
	台
	测试

	16
	示波器
	HD304MSO
	5
	台
	测试

	17
	示波器
	EXR604A
	5
	台
	测试

	18
	BGA返修设备
	ZM-R7220A
	5
	套
	对焊接不合格的电路板进行返修


7、公用工程
（1）给水
本项目用水由市政供水管网统一供给。
①生活用水
本项目新增工作人员共1200人，年工作250天，厂区建有食堂、宿舍，食堂面积为1000m2，为240人提供住宿。参考《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），240名员工生活用水取120L/（人·d）（餐饮用水部分与另外960名员工统一计算），960名员工生活用水取0.0685m3/（人·d），食堂属于“其他餐饮业”，故食堂用水取6.3m3/（m2·a），则项目生活用水量为119.76 m3/d（29940 m3/a）。
②循环冷却水
项目空调冷水机组使用纯水作为设备循环冷却水，水循环使用。企业共设置二十台风冷式冷水机，根据建设单位提供资料可知冷却水系统中冷却水循环使用，不外排并定期补充损耗，本项目最大循环水量为200m3/h，项目蒸发水量为3.0m2/h（24.0m3/d），则项目循环冷却水补充纯水量为6000m3/a。
③道路浇洒用水
厂区需进行浇洒的道路面积为8000m2，参考《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）表B.8公共设施管理业用水定额，道路浇洒用水取2.0L/（m2·d），取两天进行一次浇洒，浇洒天数为125天，回用纯水机浓水进行道路浇洒，回用水量为2000m3/a。
④绿化用水
厂区绿化面积共1020m2，参考《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）表B.8公共设施管理业用水定额，绿化用水取3.3L/（m2·d），取两天进行一次绿化用水，绿化用水天数为125天，则项目绿化用水量为3.37m3/d（420.8m3/a）。
⑤纯水制备
项目空调冷水机组使用纯水作为设备循环冷却水，水循环使用，单次循环用水量为200m3，年补充水量为6000m3。纯水制备采用RO净水器。RO纯水机纯水：原水比为1:2，因此纯水制备用水量为12400m3/a，纯水机浓水为6200m3/a，产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂。
（2）排水
项目排水为生活污水、食堂废水与纯水机浓水；生活污水产污系数取0.8，生活污水产生量为95.81m3/d（23952m3/a），浓水排放量为4200m3/a。纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经厂区化粪池预处理，后通过市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理。
表2-5   项目用排水情况一览表
	序号
	用水类型
	进入
	排出

	
	
	新鲜水量
（m3/a）
	纯水（m3/a）
	回用水量（m3/a）
	回用水量（m3/a）
	消耗量
（m3/a）
	循环量（m3/a）
	纯水（m3/a）
	排水量
（m3/a）

	1
	生活用水
	29940
	0
	0
	0
	5988
	0
	0
	23952

	2
	纯水制备
	12400
	0
	0
	2000
	0
	0
	6200
	4200

	3
	循环冷却水
	0
	6200
	0
	0
	6000
	200
	0
	0

	4
	道路浇洒用水
	0
	0
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0

	5
	绿化用水
	420.8
	0
	0
	0
	420.8
	0
	0
	0

	合计
	--
	42760.8
	6200
	2000
	2000
	14408.8
	200
	6200
	28152



图2-1   项目水平衡图    单位：m3/a
8、劳动定员及工作制度
项目劳动定员1200人，设有食堂，为240人提供住宿，1200人均为每日工作8小时，年工作250天。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
1.施工期工艺流程及排污节点
本项目施工期建设内容为厂房建设、设备安装及调试，本环评对其进行简要分析。施工期主要工艺流程见图2-2，施工期主要产污环节见表2-5。
基础工程
设备调试

设备安装
结构施工
运营
噪声、扬尘、车辆废气、废水
噪声、废水
机械噪声、废包材、废水
噪声

图2-2   施工期流程及产污环节图
表2-6   施工期产污环节一览表
	污染类别
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	运输车辆扬尘
	颗粒物、CO、NOX、THC

	废水
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN

	噪声
	设备安装、调试
	Leq(A)

	
	运输车辆
	Leq(A)

	固废
	设备包装
	废弃包装物

	
	施工人员生活垃圾
	生活垃圾


施工结束后，所有污染随之消失，对外环境影响较小。
2、 运营期
1、高压电源生产工艺流程


图2-3   本项目生产工艺流程图
工艺流程简述：
（1） 焊接
采用表面贴装技术（SMT）进行电路板组装。首先通过锡膏印刷机将焊锡膏精确涂覆于电路板焊盘表面，经SPI锡膏厚度检测仪自动检测印刷质量后，由贴片机将电子元器件贴装于指定位置。完成贴装的电路板进入回流焊炉，通过高温加热使无铅锡膏熔化并完成焊接。焊接后的电路板经AOI自动光学检测设备对外观及焊点质量进行检测，确保焊接质量合格。
产污环节：
废气：回流焊过程中产生焊接烟尘（颗粒物、锡及其化合物）。
固废：检测环节产生少量不合格电路板。
（2） 清洗
焊接完成后的电路板采用环保清洗剂（TC-20型）进行清洗，去除表面残留杂质，确保电路板表面清洁。
产污环节：
废气：清洗过程及清洗后晾干过程中清洗剂挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）。
废液：清洗工序定期更换产生的废清洗剂。
固废：清洗工序产生废清洗剂包装桶。
（3） 灌封
清洗后的电路板进入灌封工序。在真空条件下，将双组份灌封胶（DOWSIL CN-8760G Encapsulant A/B）注入模块腔体，利用真空环境排出胶体内气泡，确保灌封层致密均匀。灌封完成后进行电加热固化，固化后模块进行除泡处理及耐压测试，验证绝缘性能符合要求。
产污环节：
废气：灌封胶调配、灌注及加热固化过程中产生有机废气（以非甲烷总烃计）。
固废：灌封工序产生废灌封胶包装桶/罐、废胶渣。
（4） 烘干
灌封固化后的模块送入电烘箱进行低温烘干处理，烘干温度控制在80~90℃，烘干时间1~2小时，使灌封胶性能进一步稳定。
产污环节：
废气：烘干过程中灌封胶中残留微量挥发性有机物进一步逸出，产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。
（5） 测试
烘干完成后的模块进行电气性能测试和功能测试。电气测试：包括耐压测试（交/直流）、绝缘电阻测试及漏电流测试；功能测试：对模块的稳压、稳流、保护触发及远程控制等功能进行逐项检测，确保性能指标满足设计要求。
（6） 老化试验
通过测试的所有模块进行老化试验。在常温或高温（45℃）条件下，满载连续运行24~48小时，考核产品的稳定性和可靠性。
产污环节：
固废：不合格电源模块。
（7） 组装
将老化合格的电源模块安装至最终外壳或系统组件中，包括盖板安装、螺丝紧固、引出线或接插件连接等。
产污环节：
固废：废包装、废零件。
（8）检验
对组装完成的成品进行全面检验，包括外观检查（标识、丝印、划痕、清洁度等）及功能抽检，确认产品无外观缺陷且功能正常。
（9）包装入库
检验合格的产品粘贴铭牌、标签，采用防静电或防潮材料进行包装，完成后办理入库手续，成品待发。
备注：1#厂房具备全流程生产条件，3#厂房仅拥有测试、老化试验以及检验部分工艺，不涉及焊接、清洗、灌封、烘干工序。
三、项目污染工序及污染因子表
表2-7   运营期污染工序及污染因子情况一览表
	类型
	产生工序
	主要污染物
	污染防治设施

	废气
	焊接
	锡及其化合物、颗粒物
	集气罩收集
	1套过滤棉+二级活性炭吸附装置+1根34m高排气筒

	
	清洗
	非甲烷总烃
	集气罩收集
	

	
	灌封
	非甲烷总烃
	集气罩收集
	

	
	烘干
	非甲烷总烃
	集气罩收集
	

	
	食堂烹饪
	油烟
	油烟净化器＋排烟管道

	废水
	办公生活
	生活污水、食堂废水
	纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组冷却循环水不外排，定期补充损耗；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经厂区化粪池预处理后再经市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理

	
	生产过程
	纯水机浓水
	

	噪声
	设备运行
	机械噪声
	选用低噪声设备、厂房隔声、减振处理、加强平时的运营维护等

	固体废物
	职工办公生活
	生活垃圾
	设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运

	
	
	废油脂
	收集后交由有资质单位处置

	
	废气处理
	废活性炭
	专用容器密封保存，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位定期处置

	
	
	废过滤棉
	

	
	生产过程
	废包装（普通）
	分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用

	
	
	废零件
	

	
	
	废清洗剂
	分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置

	
	
	废灌封胶渣
	

	
	
	不合格电路板
	

	
	
	不合格电源模块
	

	
	
	废包装（清洗剂桶、灌封胶罐）
	

	
	纯水制备
	废反渗透膜
	更换后分类收集，暂存于一般固废暂存处，由纯水设备厂家回收处理

	
	
	废活性炭滤芯
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，在沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西地块上进行厂区建设，项目拟建场地目前为空地，不涉及原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）区域达标判定
本项目位于西安市西咸新区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2二级标准要求。
本次环境空气质量基本污染物现状评价根据2025年《环保快报》（陕西省生态环境厅办公室，2026年2月3日）2025年1-12月各城市环境空气质量主要指标同比，西咸新区空气质量现状评价见下表。
表3-1    2025年西安市西咸新区空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率
	达标情况

	
	
	μg/m3
	μg/m3
	%
	

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	28
	40
	70
	达标

	CO
	95%百分位数日平均质量浓度
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	90%百分位数8h平均质量浓度
	154
	160
	96.2
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	65
	60
	108.3
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	38.8
	30
	129.3
	不达标


西安市西咸新区2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5ug/m3、28ug/m3、65ug/m3、38.8ug/m3；CO第95百分位数日平均质量浓度为1.1mg/m3，O3第90百分位数8小时平均质量浓度为154ug/m3；PM2.5年平均质量浓度与PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
特委托陕西国环质检技术服务有限公司于2026年7月27日~2026年7月29日对项目所在地其他污染物进行了环境现状质量监测，并出具《陕西威思曼高压电源股份有限公司-威思曼智能创新产研总部基地建设项目环境现状检测》（C260493），详见附件。
①监测点位
在项目厂界外常年主导下风向西南侧500m内设置一个监测点位。
②监测因子
监测项目：TSP
③监测分析方法
监测分析方法见下表：
表3-2   环境空气质量现状监测结果分析方法
	类别
	检测项目
	分析方法
	依据标准
	最低检出限

	环境空气
	总悬浮颗粒物（TSP）
	 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	HJ 1263-2022
	7μg/m3


④采样时间及监测频率
总悬浮颗粒物（TSP）连续检测3天，检测日均值浓度。
⑤监测结果与评价
表3-3   其他污染物环境质量现状（监测结果）表（单位：mg/m3）
	监测
点位
	监测点坐标/m
	监测日期
	TSP

	
	经度
	纬度
	
	24h值

	1#项目厂界外西南侧500m
	108.680256
	34.224397
	2026.7.27
	0.062

	
	
	
	2026.7.28
	0.050

	
	
	
	2026.7.29
	0.067

	标准限值
	0.3

	最大浓度占标率%
	22.33

	超标率%
	0

	是否达标
	达标


监测结果表明：项目区域环境空气中TSP 24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（0.3mg/m3）。
2、声环境
[bookmark: _Toc28371][bookmark: _Toc10028]陕西国环质检技术服务有限公司于2026年7月28日~2026年7月29日对评价项目厂界周边敏感点声环境现状进行了现场监测，当日无雨、无雷电、风速在5m/s以下，监测结果见表3-4。
[bookmark: _Toc15403][bookmark: _Toc8837][bookmark: _Toc13367]表3-4   噪声监测结果   单位：dB（A）
	监测点位
	2026.7.28
	2026.7.29
	达标
情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	联庄村住宅外（N1）
	58
	/
	57
	/
	达标

	标准
	昼间：60dB(A)   夜间：50dB(A)


备注：监测时段内本项目场地为空地，无本项目声源；监测点位周边存在外部在建工地施工作业，无法避开施工活动时段，监测结果受周边工地施工噪声贡献影响，监测结果接近标准限值。本次监测结果为区域综合环境噪声本底值，包含周边在建工地噪声，不能代表排除外部施工干扰后的背景噪声水平。
由上表监测数据可知，项目厂界噪声监测值昼间达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
3、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》试行)中区域环境质量现状监测要求，“6.地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”
本项目主要为高压电源组装制造，项目在沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西地块上新建厂区。车间统一采用基础防渗+环氧地坪漆防渗措施，厂区道路地面均采取硬化措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不开展地下水、土壤现状调查。

	环境
保护
目标
	本项目涉及的环境保护目标主要为大气环境保护目标及声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，声环境保护目标为厂界外50 米范围内声环境保护目标，具体环境保护目标见下表，环境保护目标与本项目的位置关系见附图3。
表3-5   主要环境保护目标
	环境要素
	保护对象名称
	坐标
	相对方位
	保护内容
	相对距离（m）
	功能区

	
	
	E
	N
	
	
	
	

	大气环境
	东联庄
	108.68224637
	34.22438658
	ES
	460
	72
	二类区

	
	西联庄
	108.67770668
	34.22436018
	WS
	100
	133
	

	
	联庄和园社区
	108.68218223
	34.22944455
	N
	7500
	360
	

	声环境
	东联庄散户
	108.68106307
	34.22473042
	S
	8
	13
	2类区




	污染
物排
放控
制标
准
	1、 废气
运营期颗粒物、锡及其化合物及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准相关限值与《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）相关限值。
表3-6   运营期废气排放标准
	排放方式
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率①（kg/h）
	标准来源

	有组织
	非甲烷总烃
	120
	71.8
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

	
	颗粒物
	120
	29.4
	

	
	锡及其化合物
	8.5
	2.28
	

	无组织
	非甲烷总烃
	厂界
	周界外最高浓度点
4.0
	/
	

	
	颗粒物
	
	周界外最高浓度点
1.0
	/
	

	
	锡及其化合物
	
	周界外最高浓度点
0.24
	/
	

	
	非甲烷总烃
	厂内
	6（监控点处1h平均浓度值）
20（监控点处任意一次浓度值）
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A

	注①：排放速率为根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，采用内插法计算而得


2、 废水
项目纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水均经厂区化粪池预处理后再经市政管网排入沣西新城大王污水处理厂统一处理，沣西新城大王污水处理厂采用二级处理。废水COD、BOD5、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。
表3-7   废水污染物排放标准
	污染物名称
	监控点
	标准值
	标准来源

	BOD5
	厂区总排口
	300
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	COD
	
	500
	

	SS
	
	400
	

	动植物油
	
	100
	

	NH3-N
	
	45
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

	TN
	
	70
	

	TP
	
	8
	


3、 噪声
建筑施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中有关规定；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目的敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见下表。
表3-8   噪声排放标准
	时期
	标准名称
	级别
	排放标准值[dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	施工期
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	70
	55

	运营期
	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	60
	50

	
	厂界外南侧13m处联庄村住宅
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	2类
	60
	50


4、 固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	总量
控制
指标
	根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，我省“十四五”期间对 COD、NH3-N、NOx、挥发性有机物（VOCs）这4种污染物实行排放总量控制。本项目涉及总量控制指标为COD、NH3-N、VOCs，涉及总量控制指标为：COD：0.844t/a，NH3-N：0.042t/a，VOCs：0.099t/a，项目具体总量指标最后以当地生态环境部门核定的总量为准。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、施工期污水
施工期间的水影响主要是含有大量泥沙的工地污水，包括施工产生的泥浆及含有废油的污水、设备和材料的清洗水，不得直接排入邻近地表水体或地下水体，应经过隔油和沉淀处理后回用于道路和地面洒水，对环境影响较小。
2、施工期废气
（1）防止扬尘措施
①建设工地施工，首先要求施工现场应建立以项目经理为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案，并经有关部门批准后实施。
②施工时，工地周围应设置不低于2米的遮挡围墙或遮板，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土，同时，建议在施工期增加防尘网。
③施工时，对施工场地松散、干涸的表土，应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。
④车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作。对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖以及适时洒水等有效抑尘措施。
⑤此外，施工工地的主要运输通道以及工地出入口外侧10米范围内道路路面必须作混凝土硬化处理，水泥、沙等易产生扬尘的物料，必须放置于不透风的储藏屋或储存库内。
⑥运载余泥和建筑材料的车辆应该加盖，防止被大风吹起，污染环境，对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。运载余泥期间，附近道路要洒水。
（2） 施工机械和运输车辆所排放的尾气环境影响评价分析及措施此类废气由于排放量不大，通过加强管理，影响的程度与范围也相对小，对周边环境影响不大。
（3） 建筑涂料、胶粘剂等含 VOCs 原辅材料密闭存放，调配作业在室内或遮蔽条件下开展；禁止露天喷涂、刷漆作业；废弃油漆、涂料容器密闭收集，不得露天堆放。臭氧污染管控时段，按照西咸、沣西新城管控要求，合理调整涉 VOCs 施工作业时序，敏感时段减少或停止涂装作业。
（4） 严格执行陕西省、西安市、西咸新区重污染天气应急预案。收到重污染天气预警通知，按照预警等级落实减排措施：黄色及以上预警，除应急抢险、纳入保障类清单工程外，停止土石方开挖、拆除、渣土运输、喷涂粉刷等涉大气污染物室外施工作业；裸露场地增加洒水、喷淋频次；停止使用国Ⅲ及以下非道路移动机械。纳入保障类清单的，仍严格落实“六个百分之百”扬尘管控措施。
（5） 施工单位建立施工扬尘管理制度，设置专职环保管理员，落实扬尘管控台账；建筑垃圾及时清运，减少场内堆存时间；施工结束后，及时清理场地，恢复场地抑尘措施。施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078‑2017）。
3、施工期噪声
（1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。
（2）项目施工时，应该合理配置各种机械的摆放位置，尽量分散摆放，施工机械尽量布置在场地中央，尽可能在边界不布设高噪声机械；由于各种产生噪声大的施工机械（如钻孔机、风动机具等）同时施工时产生噪声的叠加后对周围的影响较大，因此，应注意避免多台产生噪声量大的施工机械同时施工作业；将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。
（3）强化午间及夜间施工噪声管理。严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治规定》中对建筑施工的有关管理规定和要求，严禁在中午(12:00～14:00)和夜间(22:00～次日早上6:00)期间作业，因特殊需要延续施工时间的，应尽量采取降噪措施，做好周围群众工作，并报工地所在区或市环保局批准后方可施工。
（4）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业。
（5）建立临时声屏障。对于位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的高度应超过设备2m以上，顶部采用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可采用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材和多孔吸声材料时，应作防火、防腐处理。
（6）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。
（7）高噪声施工机械布置应尽量远离南侧敏感点。
经采取以上措施处理后，可最大限度降低项目施工噪声对周边环境的影响。
4、施工期固体废物
建筑垃圾进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，则需要倾倒到指定场所；对于一些有害的建筑垃圾，如废油漆涂料及其废弃的盛装容器，要分类收集定期委托有资质的单位进行无害化处置。
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	一、废气
（1）污染工序及源强分析
本项目生产过程中产生的废气为焊接环节产生的焊接烟尘、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气、灌封与烘干过程产生的有机废气。
①焊接环节废气
焊接环节使用无铅锡膏进行焊接，焊接过程中产生少量焊接烟尘以锡及其化合物（颗粒物）计，无铅锡膏年用量为0.1t，根据《机械行业系数手册》，产污系数为20.2kg/t-原料，颗粒物产生量=焊接产污系数 ×无铅锡膏用量=0.002t/a，废气经集气罩收集，环评要求集气罩风速设计不低于0.5m/s，采用顶吸式集气罩，集气罩距离设备小于0.5m，装置条件允许情况下加装软帘，要求定期对输送管道进行密闭测试。收集后引至1套过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA001）中进行处理，处理后的废气由34m高排气筒（DA001）排放，风机风量6000m3/h，收集效率按80%计，去除效率按80%计，项目非甲烷总烃产排情况见下表4-1。
表4-1   焊接环节颗粒物、锡及其化合物产排情况一览表
	污染源类型
	废气量（m3/a）
	污染物
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）

	有组织
	1.2×107
	颗粒物
	0.0016
	0.133
	0.00027
	集气罩收集+1套过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA001）+34米排放（DA001）
	0.00128
	0.107
	0.000216

	
	1.2×107
	锡及其化合物
	0.0016
	0.133
	0.00027
	
	0.00128
	0.107
	0.000216

	无组织
	/
	颗粒物
	0.0004
	/
	0.00007
	/
	0.0004
	/
	0.00007

	
	/
	锡及其化合物
	0.0004
	/
	0.00007
	/
	0.0004
	/
	0.00007


②清洗环节有机废气
焊接环节后需对印制电路板上多余的锡膏进行清洗，清洗时采用TC-20环保清洗剂（主要成分为混合醇与烷烃类）在超声波清洗机中进行清洗，根据建设单位提供资料，敞口液面挥发速率采用气‑液相传质模型：
[image: ]
式中：G—挥发速率，kg/h；
      K—传质系数，参考同类工程取K=0.5；
      S—敞口面积，超声波清洗机总敞口面积S=1.125m2；
      P—饱和蒸气压，根据环保清洗剂MSDS，P=4266.304Pa；
      M—摩尔质量，M=0.0609kg/mol；
      R—气体常数，R=8.314；
      T—环境温度，T=293.15K
计算得，G=0.06kg/h
厂区年生产天数为250天，每天昼间工作8小时，故环保清洗剂挥发量为0.12t/a。清洗环节废气经集气罩收集，环评要求集气罩风速设计不低于0.5m/s，采用顶吸式集气罩，集气罩距离设备小于0.5m，装置条件允许情况下加装软帘，要求定期对输送管道进行密闭测试。收集后引至1套过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA001）中进行处理，处理后的废气由34m高排气筒（DA001）排放，风机风量为6000m3/h。收集效率按80%计，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 修订）》（环办综合函〔2022〕350 号）二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率按27.75%计，项目非甲烷总烃产排情况见下表4-2。
表4-2   清洗环节非甲烷总烃产排情况一览表
	污染源类型
	废气量（m3/a）
	污染物
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）

	有组织
	1.2×107
	非甲烷总烃
	0.096
	8
	0.016
	集气罩收集+1套过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA001）+34米排放（DA001）
	0.069
	5.78
	0.012

	无组织
	/
	非甲烷总烃
	0.024
	/
	0.004
	/
	0.024
	/
	0.004


③灌封与烘干环节有机废气
灌封工序采用DOWSIL CN-8760G EncapsulantA/B有机硅灌封胶（不含烷烃、醇类有机溶剂，仅含微量低分子硅氧烷），产生少量的非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，灌封胶年用量为150t，源强类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）38‑电气机械和器材制造业变压器树脂浇注固化工序NMHC产污系数0.0248 kg/t树脂，项目所用有机硅灌封胶其中挥发性成分含量与树脂相近，考虑到烘箱高温会加速小分子挥发，取非甲烷总烃产污系数严格100%为0.0496kg/t，则非甲烷总烃产生量为0.0074t/a。废气经集气罩收集，环评要求集气罩风速设计不低于0.5m/s，采用顶吸式集气罩，集气罩距离设备小于0.5m，装置条件允许情况下加装软帘，要求定期对输送管道进行密闭测试。收集后引至1套过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA001）中进行处理，处理后的废气由34m高排气筒（DA001）排放，风机风量6000m3/h，收集效率按80%计，去除效率按27.75%计，项目非甲烷总烃产排情况见下表4-3。
表4-3   灌封与烘干环节非甲烷总烃产排情况一览表
	污染源类型
	废气量（m3/a）
	污染物
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）

	有组织
	1.2×107
	非甲烷总烃
	0.0059
	0.492
	0.00098
	集气罩收集+1套过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA001）+34米排放（DA001）
	0.0043
	0.355
	0.00071

	无组织
	/
	非甲烷总烃
	0.0015
	/
	0.00025
	/
	0.0015
	/
	0.00025


表4-4    项目废气污染物产排情况一览表
	产污环节
	污染源类型
	废气量（m3/a
	污染物
	产生情况
	治理设施
	排放情况

	
	
	
	
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	处理措施
	去除效率
	收集效率
	是否可行技术
	量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	排放口编号

	焊接
	有组织
	1.2×107
	颗粒物
	0.0016
	0.133
	0.00027
	集气罩收集+1套过滤棉+二级活性炭吸附装置+34米排气筒
	80%
	80%
	是
	0.00128
	0.107
	0.000216
	DA001

	
	
	1.2×107
	锡及其化合物
	0.0016
	0.133
	0.00027
	
	80%
	80%
	是
	0.00128
	0.107
	0.000216
	

	
	无组织
	/
	颗粒物
	0.0004
	/
	0.00007
	
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.00007
	/

	
	
	/
	锡及其化合物
	0.0004
	/
	0.00007
	
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.00007
	/

	清洗
	有组织
	1.2×107
	非甲烷总烃
	0.096
	8
	0.016
	
	27.75%
	80%
	是
	0.069
	5.78
	0.012
	DA001

	
	无组织
	/
	
	0.024
	/
	0.004
	
	/
	/
	/
	0.024
	/
	0.004
	/

	灌封与烘干
	有组织
	1.2×107
	非甲烷总烃
	0.0059
	0.492
	0.00098
	
	27.75%
	80%
	是
	0.0043
	0.355
	0.00071
	DA001

	
	无组织
	/
	
	0.0015
	/
	0.00025
	
	/
	/
	/
	0.0015
	/
	0.00025
	/

	合计
	有组织
	1.2×107
	颗粒物
	0.0016
	0.133
	0.00027
	
	80%
	80%
	是
	0.00128
	0.107
	0.000216
	DA001

	
	
	
	锡及其化合物
	0.0016
	0.133
	0.00027
	
	80%
	80%
	是
	0.00128
	0.107
	0.000216
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.1019
	8.492
	0.017
	
	27.75%
	80%
	是
	0.0733
	6.135
	0.0127
	

	
	无组织
	/
	颗粒物
	0.0004
	/
	0.00007
	
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.00007
	/

	
	
	/
	锡及其化合物
	0.0004
	/
	0.00007
	
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.00007
	/

	
	
	/
	非甲烷总烃
	0.0255
	/
	0.00425
	
	/
	/
	/
	0.0255
	/
	0.00425
	/


表4-5   有组织废气排放口基本情况表
	排放口名称
	排放口编号
	污染物
	排放口地理坐标
	排气筒参数
	最高允许排放速率（kg/h）
	排放口类型
	排气筒设置要求

	
	
	
	经度
	纬度
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	
	
	

	高压电源生产线废气
	DA001
	非甲烷总烃
	102.28887320
	38.52289402
	34
	0.6
	25
	71.8
	一般排放口
	34m（高出建筑5m）

	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	29.4
	
	

	
	
	锡及其化合物
	
	
	
	
	
	2.28
	
	


④食堂油烟
食堂每天就餐人数按1200人计，据统计，目前人均食用油用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量约占总耗油量的2~4%，本项目以2.83%计，则食堂油烟日产生量为1018.8g/d，年产生量为0.255t/a，产生速率0.0425kg/h。食堂设25个灶头，每个灶头基准排风量为2000m3/h，排风量共计50000m3/h，油烟产生浓度为0.85mg/m3。净化效率取85%，经净化后通过屋顶排放，油烟排放量为0.0382t/a，排放速率0.0064kg/h，油烟的排放浓度为0.13mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型要求。
（2）废气处理装置技术可行性分析
本项目运营期废气主要为焊接过程中产生的颗粒物（锡及其化合物）和清洗、灌封以及烘干过程中产生的非甲烷总烃，产生的非甲烷总烃与颗粒物统一经管道收集后引至1套过滤棉+二级活性炭吸附装置中进行处理，过滤棉+二级活性炭吸附装置对颗粒物、锡及其化合物的去除效率取80%，对非甲烷总烃的去除效率取75%，处理后的废气由34m高排气筒排放。经计算分析可知，项目排放的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和排放速率限值要求。且焊接、清洗、灌封、烘干四个工序产生的废气组分混合后，无反应、无爆炸、无强腐蚀、不会造成治理设备失效，整套装置风量、处理效率，满足所有工序最大同时生产工况下的污染物负荷。
活性炭吸附法是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程在固相-气相间界面发生物理过程。活性炭的吸附原理：进入吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被表面积很大的活性炭截留，在其颗粒物表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。活性炭对本项目有机废气的吸附量为1.1t/a，平均每吨活性炭可吸附0.25t有机废气，则项目活性炭使用量约4.4t/a。选择碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭，企业应至少半年更换一次活性炭。设专用容器收集，暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
本项目生产过程中产生的有机废气与焊接烟尘在经过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后均能达标排放，因此本项目生产过程产生的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物采用过滤棉+二级活性炭吸附装置可行。
（3）废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目运营期废气环境监测计划见表4-4。
表4-4   废气监测计划一览表
	监测点位
	监测因子
	最低监测频次
	执行标准

	DA001
	非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物
	一次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	厂界外20m范围内上风向1个参照点，下风向3个浓度监控点
	非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物
	一次/年
	

	厂区内厂房外1个监控点
	非甲烷总烃
	一次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）


（4）非正常排放情况
本项目的非正常工况主要是污染物排放处理设施达不到应有的处理效率及环保设施发生故障，造成废气污染物未经净化直接排放。本项目非正常工况下各污染物排放处理设施的去除效率均取正常工况对应去除效率的50%，详见下表4-5。
表4-5   非正常情况排放量核算表
	产污环节
	废气量
	污染因子
	排放情况

	
	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	原因
	年发生频次
	应对措施

	焊接
	6000m3/h
	颗粒物
	0.080
	0.00016
	1
	过滤棉+二级活性炭吸附装置故障，去除效率仅40%
	2
	停产检修

	
	
	锡及其化合物
	0.080
	0.00016
	
	
	
	

	清洗
	6000m3/h
	非甲烷总烃
	6.88
	0.0138
	
	过滤棉+二级活性炭吸附装置故障，去除效率仅14%
	
	

	灌封、烘干
	6000m3/h
	非甲烷总烃
	0.423
	0.00084
	
	
	
	


在非正常工况下，过滤棉+二级活性炭吸附装置对颗粒物与锡及其化合物的去除效率仅40%，对非甲烷总烃的去除效率仅14%，废气经过不完全净化向空气中排放，由于焊接过程无铅锡膏使用量较小，清洗、灌封、烘干环节非甲烷总烃产生量较小，经核算非正常工况下颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃的排放浓度与排放速率也满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。
为减少废气产生量，防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为减少废气非正常排放，应采取以下措施降低废气对环境产生的影响：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个月固定时间检查、汇报情况，及时发现废气治理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行。
②应定期维护、检查废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
③建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的污染物进行定期监测。
④生产车间生产设施运行时，废气处理设施开启，关闭生产设施过一段时间后再关闭影响废气处理设施，保证废气得到有效处理。
综上所述，项目大气污染物采取相应的措施后，对环境造成的影响较小。
（5）环境影响
本项目生产过程中产生的废气为焊接环节产生的焊接烟尘、清洗环节清洗剂挥发产生的有机废气、灌封与烘干过程产生的有机废气。焊接环节产生的焊接烟尘、清洗环节、灌封环节以及烘干环节产生的有机废气均经集气罩收集后通过1套过滤棉＋二级活性炭吸附装置处理后通过34m高排气筒排放。
本项目各产排污环节均采取有效治理措施，污染物可达标排放，污染物排放量符合要求。因此，本项目废气排放对周边环境空气影响较小。
排气筒高度合理性分析：
据现场调查，周围200m半径范围最高建筑为28m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）7.1，“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”。本项目排气筒DA001高度为34m，排放速率采用内插法进行计算，颗粒物最高允许排放速率为29.4kg/h，锡及其化合物最高允许排放速率为2.28kg/h，非甲烷总烃最高允许排放速率为71.8kg/h。本项目各大气污染物经34m排气筒排放速率均不超过根据内插法计算得最高允许排放速率，因此使用34m高排气筒进行排气可行。
二、废水
运营过程产生的废水为生活污水、食堂废水与纯水机浓水。纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；空调冷水机组冷却循环水不外排，定期补充损耗；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水均经厂区化粪池预处理后再经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂进一步处理。
（1）废水达标排放情况分析
本项目定员1200人，生活污水排放量为95.81m3/d（23952m3/a)，其中食堂废水为25.2m3/d（6300m3/a），浓水排放量为4200m3/a。本项目产生的废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油。生活污水主要污染物浓度参照《给排水设计手册 第二版 第05期 城镇排水》，本项目生活污水排放情况见表4-6。
表4-6   项目水污染物产生源强一览表
	指标
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	动植物油①
	NH3-N
	总磷
	总氮

	排放浓度（除pH外，mg/L）
	6-9
	400
	220
	200
	50
	25
	7
	40

	排放量（t/a）
	/
	11.26
	6.19
	5.63
	0.315
	0.704
	0.197
	1.126

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	6-9
	500
	300
	400
	100
	/
	/
	/

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准
	/
	/
	/
	/
	/
	45
	8
	70

	注①：动植物油排放量由食堂废水计算而得


根据表4-6可知，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。
（2）建设项目污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息
表4-7    废水类别、污染物及治理污染设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水、食堂废水、纯水机浓水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、总磷、总氮
	沣西新城大王污水处理厂
	间接排放
	/
	/
	/
	DW001
	符合
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放


表4-8  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001
	108.67983699
	34.22498547
	2.815
	沣西新城大王污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
	/
	沣西新城大王污水处理厂
	COD
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15


（3）废水监测计划
本项目废水有食堂废水、生活污水与纯水机浓水，纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂，空调冷水机组冷却循环水不外排，定期补充损耗，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后可经市政管网排入沣西新城大王污水处理厂进一步处理，属于间接排放，对地表水无直接影响。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3‑2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级 B，可不开展地表水环境质量现状监测，直接引用区域地表水环境质量例行监测数据或说明达标情况即可。
（4）废水排放去向及依托可行性分析
①化粪池容量合理性分析
本项目产生的生活污水利用新建的化粪池进行预处理，容积为100m3，停留时间约12h。经过计算，项目生活污水与食堂废水产生量为95.81m3/d，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂处理达标后排放，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级，厂区新建化粪池容量可满足本项目废水处理要求，因此本项目化粪池容量设置合理。
②依托沣西新城大王污水处理厂可行性分析
沣西新城大王污水处理厂服务范围覆盖沣西新城大王街道、马王街道两大街道片区，是片区镇级集中式污水处理设施，处理规模为10000m3/d，分两期建设，其中一期5000m3/d，二期5000m3/d，目前服务总人口数约3.1万人。目前建成一期5000m3/d，处理负荷为3100m3/d，仍有1900m3/d剩余处理能力。污水经处理后排入新河，最终进入渭河。该污水厂一期2019年投入运行，采用改良A/O 生物膜 + 立体生态根系净化复合体系，出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准的一级A标准。
本项目主要为生活污水、食堂废水与纯水机浓水，排水量为28152m3/a（112.61m3/d），纯水制备产生的浓水为清净下水，主要含有钙离子、镁离子、氯离子等无机盐，收集后直接进入市政污水管网后排入沣西新城大王污水处理厂进行处理，项目排水满足沣西新城大王污水处理厂收水水质标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962‑2015）A级，且位于污水处理厂纳污范围内，因此，本项目污水处理依托沣西新城大王污水处理厂处理可行。
（5）水环境影响评价结论
纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经厂区化粪池预处理后经市政管网排入沣西新城大王污水处理厂处理。对沣西新城大王污水处理厂接管可行性分析可知，本项目水量、水质等均符合沣西新城大王污水处理厂接管要求。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
三、噪声
（1）设备运行噪声源强分析
表4-9   企业噪声源调查清单    单位：dB（A）
	建筑物名称
	声源名称
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声压级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	建筑物外距离/m

	1#生产厂房
	贴片机
	70/1
	设备合理布局、主体采用减振基础，墙体隔声
	28
	86
	1
	10
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	27.47
	95.60
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	35.34
	95.71
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	27.91
	90.72
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	35.78
	90.72
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	27.91
	80.52
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	35.89
	80.19
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	27.80
	74.64
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	36.67
	74.31
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	贴片机
	70/1
	
	36
	86
	1
	16
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	送板机
	70/1
	
	44
	86
	1
	16
	73
	昼间
	16
	57
	1

	
	送板机
	70/1
	
	43.66
	90.72
	1
	6.6
	73
	昼间
	16
	57
	1

	
	送板机
	70/1
	
	44.32
	79.41
	1
	11.4
	73
	昼间
	16
	57
	1

	
	接驳台
	70/1
	
	51
	86
	1
	16
	73
	昼间
	16
	57
	1

	
	接驳台
	70/1
	
	44.32
	79.41
	1
	6.6
	73
	昼间
	16
	57
	1

	
	接驳台
	70/1
	
	50.64
	90.72
	1
	11.4
	73
	昼间
	16
	57
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	58
	86
	1
	16
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	64
	86
	1
	16
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	63.95
	95.38
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	57.63
	95.82
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	57.74
	90.72
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	64.06
	90.28
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	58.62
	79.19
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	64.06
	79.41
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	58.74
	73.53
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	65.06
	73.09
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	超声波清洗机
	75/1
	
	68.83
	73.41
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	灌封设备
	75/1
	
	72
	86
	1
	16
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	灌封设备
	75/1
	
	71.15
	95.38
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	灌封设备
	75/1
	
	71.38
	90.16
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	灌封设备
	75/1
	
	72.26
	79.41
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	灌封设备
	75/1
	
	72.60
	73.31
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	烘箱
	60/1
	
	79.58
	94.93
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	烘箱
	60/1
	
	79.80
	89.83
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	烘箱
	60/1
	
	80.36
	79.41
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	烘箱
	60/1
	
	80.69
	73.53
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	烘箱
	60/1
	
	80
	86
	1
	16
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	空气压缩机
	85/1
	
	96
	86
	1
	16
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	空气压缩机
	85/1
	
	95.99
	89.83
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	BGA返修设备
	70/1
	
	112
	86
	1
	16
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	BGA返修设备
	70/1
	
	111.96
	95.38
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	BGA返修设备
	70/1
	
	111.85
	90.05
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	BGA返修设备
	70/1
	
	112.40
	79.96
	1
	11.4
	76
	昼间
	16
	60
	1

	
	BGA返修设备
	70/1
	
	112.62
	73.87
	1
	6.6
	76
	昼间
	16
	60
	1


（2）噪声预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评噪声预测采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
①室外声源
无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP（r）—预测点处声压级，dB；
LP（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
②室内声源
如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可以下按式1近似求出：
Lp2 = Lp1- (TL+6)         （式1）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: ]
也可按式2计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: ]        （式2）
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； 
R—房间常数；R=Sα /(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式3计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]       （式3）
式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式4计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2i(T) =Lp1i(T)-(TLi+6)       （式4）
式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式5将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw=Lp2(T)-10lgS     （式5）
式中：
Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加：
工业企业噪声计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

        （式6）
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
（3）预测因子、时段和方案
a.预测因子：等效连续A声级Leq（A）。
b.预测时段：固定声源投产运营期。
c.预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。
建设单位拟采取的环保措施：
a.企业应尽可能的选用低噪声设备，安装减振基础，采用隔声降噪措施，将主要噪声设备安装在封闭厂房内，以减少噪声影响；
b.车间合理布局，重视总平面布置，以降低噪声的传播对周围的影响；
c.夜间禁止生产作业，以减轻噪声对周围环境的影响；
d.加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时，规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声现象；
e.厂区门窗破碎应及时修补、减少噪声透射，生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果。厂区门窗破碎及时修补、减少噪声透射，生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果。
（4）预测结果
表4-11   本项目厂界噪声预测结果    单位：dB(A)
	序号
	位置
	本项目贡献值
	背景值
	预测值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	53.0
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	西厂界
	53.9
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	南厂界
	39.2
	/
	/
	/
	/
	/

	4
	北厂界
	56.1
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	敏感点①
	38.1
	/
	57
	/
	57.1
	/

	注①：敏感点为厂界外南侧13m处联庄村住宅


备注：项目仅在昼间生产8h，夜间不生产。
根据表4-11可知，经预测项目东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点处预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此噪声对周边环境影响较小。
（5）监测计划
表4-12   噪声监测计划一览表
	污染源名称
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	噪声
	Leq（A）
	厂界四周
	每季度一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值


四、固废
（1）固体废物产生及处置情况
①生活垃圾
运营期劳动定员1200人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，年生产天数为250d，因此运营期共产生生活垃圾150t/a，垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。废油脂产生量为6t/a，交由有资质单位处理。
②废包装
项目生产过程使用的清洗剂、灌封胶包装为危险废物（HW49：900-041-49：含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃物），产生量约为0.2t/a，分类收集后暂存于危废贮存库，委托有资质的公司处理。
其他普通原辅材料包装物为一般固废，产生量约为0.1t/a。分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用。
③废零件
高压电源组装过程中产生的废零件，产生量约为0.2t/a，分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用。
④废灌封胶渣
灌封环节产生的多余灌封胶渣，产生量约为0.2t/a，分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
⑤废清洗剂
清洗环节产生的废清洗剂，根据清洗剂挥发量计算分析，废清洗剂产生量为49.88t/a，分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
⑥不合格电路板
测试环节产生的少量不合格电路板，产生量约为0.1t/a，分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
⑦不合格电源模块
老化测试环节产生的不合格电源模块，根据企业提供资料，老化测试环节合格率为98%，故不合格电源模块产生量约为5.0t/a，分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
⑧废活性炭滤芯
根据设备厂家提供资料，活性炭滤芯约4~6个月更换一次，估算本项目废活性炭滤芯产生量约为0.05t/a。更换后分类收集，暂存于一般固废暂存处，交由纯水设备厂家回收处理。
⑨废反渗透膜
根据设备厂家提供资料，废反渗透膜约1~2年更换一次，估算本项目废反渗透膜产生量约为0.01t/a。更换后分类收集，暂存于一般固废暂存处，交由纯水设备厂家回收处理。
⑩废活性炭
活性炭对本项目有机废气的吸附量为0.4t/a，平均每吨活性炭可吸附0.25t有机废气，项目废活性炭产生量约2.0t/a。为保证处理效率，企业应每半年更换一次活性炭。废活性炭设专用密闭容器收集，暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。
⑪废过滤棉
二级活性炭吸附装置之前加装的过滤棉可去除大部分颗粒物，以降低颗粒物对活性炭吸附效率的影响。根据工程分析，颗粒物去除量为0.0036t/a，同时沾染少量有机废气，估算废过滤棉（HW49:900-039-49）产生量约为0.01t/a。
各类固废产生及处置情况见下表。
表4-13   固废产生及处置情况一览表
	序号
	产生环节
	名称
	属性
	代码
	产生量
	处置措施

	1
	办公生活
	生活垃圾
	/
	/
	150t/a
	设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运

	2
	
	废油脂
	/
	/
	6t/a
	交由有资质单位处置

	3
	生产过程
	废包装
	一般固废
	SW59：900-099-S59
	0.1t/a
	分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用

	4
	
	废零件
	一般固废
	SW17：900-013-S17
	0.2t/a
	

	5
	
	废清洗剂
	危险废物
	HW06：900-402-06
	49.88t/a
	分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置

	6
	
	废灌封胶渣
	危险废物
	HW13：900-014-13
	0.2t/a
	

	7
	
	不合格电路板
	危险废物
	HW49：900-045-49
	0.1t/a
	

	8
	
	不合格电源模块
	危险废物
	HW49：900-045-49
	5.0t/a
	

	9
	
	废包装（清洗剂桶、灌封胶桶）
	危险废物
	HW49：900-041-49
	0.2t/a
	

	10
	环保设备
	废活性炭
	危险废物
	HW49：900-039-49
	2.0t/a
	

	11
	
	废过滤棉
	危险废物
	HW49：900-039-49
	0.01t/a
	

	12
	纯水制备
	废活性炭滤芯
	一般固废
	SW59：900-009-S59
	0.05t/a
	分类收集后暂存于一般固废暂存处，交设备厂家回收处理

	13
	
	废反渗透膜
	一般固废
	SW59：900-009-S59
	0.01t/a
	


表4-14   危险废物信息表
	序号
	名称
	危废类别
	危废代码
	产生量
	形态
	主要成分
	有害成分
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废包装（清洗剂桶、灌封胶桶）
	HW49
	900-041-49
	0.2t/a
	固态
	异丙醇、石油醚等
	异丙醇、石油醚等
	T/In
	分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置

	2
	不合格电路板
	HW49
	900-045-49
	0.1t/a
	固态
	/
	/
	T
	

	3
	不合格电源模块
	HW49
	900-045-49
	5.0t/a
	固态
	/
	/
	T
	

	3
	废清洗剂
	HW06
	900-402-06
	49.88t/a
	液态
	异丙醇、石油醚等
	异丙醇、石油醚等
	T，I，R
	

	4
	废灌封胶渣
	HW13
	900-014-13
	0.2t/a
	液态
	有机硅化合物
	有机硅化合物
	T，I，R
	

	5
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	2.0t/a
	固态
	异丙醇、石油醚等
	异丙醇、石油醚等
	T
	

	6
	废过滤棉
	HW49
	900-039-49
	0.01t/a
	固态
	异丙醇、石油醚等
	异丙醇、石油醚等
	T
	


（4）固废环境管理要求
本环评要求，应做好厂内各固废分类收集，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般固废设置一般固废暂存处；生活垃圾设置垃圾桶；危废贮存库做好防雨、防晒、防渗、防扬散和防火等措施，危废贮存库地面防渗做法：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。防止二次污染发生，并应按以下要求对危险废物的收集、暂存、转运等进行管理：
①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须按《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2023）设置危险废物识别标志。
②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。
③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。
④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。
⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。
⑥企业对产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》。
⑦对危废贮存库要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。
对危废贮存库具体要求如下：
①危险废物的贮存要求
为防止危险废物处置不当引发环境污染事件，危废应按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行贮存，并应由专门人负责管理，为防止危险废物堆放期间对环境产生不利影响，应采取以下措施：
a. 废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物进入危废贮存库前，均需填写进场清单，经核准后方可存入危废。
b. 按GB15562.2《环境保护图形标识-固体废物贮存（处理）场》设置警示标志，盛装含有危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、数量及特性。
c. 危废贮存库地面防渗做法：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
d. 存放装载液体、半固体危险废物容器位置应具有液体泄漏堵截设施（如防渗托盘），堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。
以上处置措施可保证项目产生的一般固废和危险废物均能得到安全和妥善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行，能够做到资源化、无害化，不对外随意排放。综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。
五、地下水、土壤
（1）地下水环境影响分析
纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水均经厂区化粪池预处理后再经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂进一步处理。废水对地下水、土壤基本无影响。
本项目主要为高压电源组装制造，项目在沣西新城创新港G板块咸户路以东、创智路以北、CXG东南二路以西地块上新建厂区。车间统一采用基础防渗+环氧地坪漆防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径。环评要求企业在日常运营中加强管理，严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，采取措施后，可基本切断跑、冒、滴、漏的废水和物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。项目厂区分区防渗情况见表4-14。
表4-14   项目分区防渗表
	防治分区
	分区防渗要求及措施

	重点防渗区
	危废贮存库
	按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取防渗措施

	简单防渗区
	生产车间、库房
	一般硬化即可


六、环境风险
（1）风险源调查
风险物质：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为清洗剂、天然气。
表4-15   危险物质及临界量表
	序号
	名称
	用途
	分布情况
	形态
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	是否属于
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	B.1
	B.2
	

	1
	清洗剂
	清洗
	库房
	液态
	2
	10
	是
	否
	/

	2
	废清洗剂
	/
	危废贮存库
	液态
	1
	10
	是
	否
	/

	3
	天然气
	食堂
	管道
	气态
	0.32
	10
	是
	否
	/


经计算，Q=0.332＜1，清洗剂、废清洗剂、天然气厂内暂存量较小，本项目环境风险潜势为I，仅作简单分析即可。
可能影响途径：因盛装容器破损或因操作失误等会引发泄漏，泄漏后遇明火则会引发燃烧，未完全燃烧的产物为一氧化碳，释放至环境空气中，污染周围环境空气，同时也对厂区人员健康造成影响。
（2）环境风险防范措施
①在库房及工作区域设置防止火灾及爆炸的安全警示；
②清洗剂存放过程中要避免与氧化物质及卤素的接触；
③未使用时将清洗剂密封存储，并放置在凉爽、通风良好，并远离火源的地方；
④装卸、搬运清洗剂桶时按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动；
⑤库房必须配备消防器材并定期检查保证消防器材完好有效；
⑥清洗剂桶配置符合国家规定的安全附件；
⑦食堂使用天然气时注意安全，使用完毕及时关闭阀门，防止天然气泄漏。
采取以上措施后，可以将风险控制在可接受的范围之内。
七、环保投资估算及环保措施清单
在项目实施过程中，为落实环保措施，预计项目总投资25000万元，其中环保投资129.0万元，占总投资的0.52%。项目环保投资表见下表4-16。
表4-16   环保投资一览表
	污染类型
	污染源
	治理设施
	数量
	投资（万元）

	废气
	焊接环节烟尘，清洗、灌封、烘干环节有机废气
	集气罩+1套过滤棉+二级活性炭吸附装置+1根34m高排气筒
	1套
	50.0

	
	食堂油烟
	油烟净化装置+密闭烟气管道
	1套
	10.0

	废水
	生活污水、食堂废水、纯水机浓水
	纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后最终排入市政污水管网进入沣西新城大王污水处理厂进一步处理
	/
	10.0

	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振、接头处采用软连接
	/
	35.0

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	垃圾桶分类收集，由环卫部门统一清运
	/
	5.0

	
	
	废油脂
	交由有资质单位处置
	/
	2.0

	
	废气处理
	废活性炭
	分类收集后暂存于危废贮存库（30m3），定期委托有资质的单位进行无害化处置
	1间
	15

	
	
	废过滤棉
	
	
	

	
	生产过程
	废清洗剂
	
	
	

	
	
	废灌封胶渣
	
	
	

	
	
	不合格电路板
	
	
	

	
	
	不合格电源模块
	
	
	

	
	
	废包装（清洗剂桶、灌封胶罐）
	
	
	

	
	纯水制备
	废反渗透膜
	分类收集后暂存于一般固废暂存处，交设备厂家回收处理
	1处
	2.0

	
	
	废活性炭滤芯
	
	
	

	
	生产过程
	废包装（普通）
	集中收集后暂存于一般固废暂存处（10m2），外售综合利用
	
	

	
	
	废零件
	
	
	

	合计
	129.0






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	集气罩+1套过滤棉+二级活性炭吸附装置+1根34m高排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃厂界内无组织执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）限值要求

	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	锡及其化合物
	
	

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化装置＋排烟管道
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型要求

	地表水环境
	生活污水、食堂废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮
	食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池预处理后再经市政污水管网排至沣西新城大王污水处理厂进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准

	
	纯水机浓水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	纯水机制备纯水产生的部分浓水回用于道路浇洒用水，多余的浓水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	生活垃圾厂区内分类收集后运至厂区指定地点，由环卫部门统一清运处理，食堂废油脂交由有资质单位处置；废活性炭、废过滤棉使用专用容器密封保存，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位定期处置；废包装、废零件分类收集后暂存于一般固废暂存处，委托一般固废回收单位回收综合利用；废活性炭滤芯、废反渗透膜分类收集后暂存于一般固废暂存处，交由纯水机设备厂家回收处理；废清洗剂、废灌封胶渣、不合格电路板、不合格电源模块、废包装（清洗剂桶、灌封胶罐）分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	在项目运营期间应充分重视自身环保行为，车间地面采用水泥硬化；危废贮存库为重点防渗区，危废贮存库地面防渗做法：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作，加强危废贮存库等地的日常检查及维护。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	（1）危废贮存库要求配备消防设备设施。
（2）加强各类液体物料的管理，制定安全操作规程，培训员工按标准化作业；加强人员操作管理，定期巡视，检查设备运行状况。
（3）清洗剂一旦发生泄漏，尽可能切断泄漏源；少量泄漏，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收；大量泄漏，用泡沫覆盖，交由有资质单位处置。
（4）建设单位针对可能发生的环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，定期进行预案演练。

	其他环境
管理要求
	（1）取得批复后尽快开展竣工环境保护验收工作；
（2）按规范设置排污口；
（3）及时进行排污许可申报事宜，并按证排污。



六、结论
	本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，项目在切实执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的前提下，污染物能做到达标排放，固废均能妥善处置，环境风险可接受。从环境影响角度分析，项目可行。



建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.099t/a
	/
	0.099t/a
	+0.099

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.00168t/a
	/
	0.00168t/a
	+0.00168

	
	锡及其化合物
	/
	/
	/
	0.00168t/a
	/
	0.00168t/a
	+0.00168

	废水
	COD
	/
	/
	/
	11.26t/a
	/
	11.26t/a
	+11.26

	
	BOD5
	/
	/
	/
	6.19t/a
	/
	6.19t/a
	+6.19

	
	SS
	/
	/
	/
	5.63t/a
	/
	5.63t/a
	+5.63

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.315t/a
	/
	0.315t/a
	+0.315

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.704t/a
	/
	0.704t/a
	+0.704

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.197t/a
	/
	0.197t/a
	+0.197

	
	总氮
	/
	/
	/
	1.126t/a
	/
	1.126t/a
	+1.126

	一般工业
固体废物
	废包装（普通）
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1

	
	废活性炭滤芯
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01

	
	废零件
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.0t/a
	/
	2.0t/a
	+2.0

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01

	
	废清洗剂
	/
	/
	/
	49.88t/a
	/
	49.88t/a
	+49.88

	
	废灌封胶渣
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2

	
	不合格电路板
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1

	
	不合格电源模块
	/
	/
	/
	5.0t/a
	/
	5.0t/a
	+5.0

	
	废包装（清洗剂桶、清洗剂桶）
	/
	/
	/
	0.2t/a
	[bookmark: _GoBack]/
	0.2t/a
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①吗
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