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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	小龙虾加工项目

	项目代码
	/

	建设单位联
系人
	陈沫雨
	联系方式
	15929316764

	建设地点
	陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北、信息九路以西、西兴高速以南、咸户路以东

	地理坐标
	108度40分36.024秒，34度17分29.762秒

	国民经济
行业类别
	C1362鱼糜制品及水产品干腌制加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十、农副食品加工业13；19.水产品加工136

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	70
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	11.4
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	3173.28

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况如下表1-1所示：
表1-1本项目专项评价设置情况
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否涉及专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目废气主要为油烟废气、锅炉废气和恶臭，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等的排放。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
	项目生活污水依托租赁方化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水经自建隔油沉淀池预处理后依托租赁方废水处理站处理后排入市政污水管网。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目风险物质的存储量均未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目未设置河道取水口。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目。
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


综上所述：本项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》
规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
审批文件名称及文号：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》；
审查机关：陕西省西咸新区环境保护局；
审查文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-2  项目与规划、规划环评及审查意见相符性分析表
	名称
	规划要求
	项目情况
	符合性

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》
	规划范围：沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括鄠邑区的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积142.77平方千米。
沣西新城行业准入条件：南部工业区-新能源、新材料、节能环保相关产业、现代仓储物流产业、农产品加工、新型建材行业、生物研发行业。
	本项目位于沣西新城沣景路以北、信息九路以西、西兴高速以南、咸户路以东，属于沣西新城分区规划范围内，根据租赁场地的不动产权证书，项目所在地属于工业用地，本项目在沣西新城分区规划图的位置见附图1。
项目为水产品加工，属于农产品加工产业，满足准入条件。
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）环境影响报告书》
	①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；
②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；
③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。
	①本项目为水产品加工，不属于“三高”行业；
②本项目不属于高耗水、高排水企业，生产废水依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生活污水依托租赁方化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；
③本项目筛选废料、废包装材料、废油脂、污泥等一般固体废物的贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；废导热油为危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》要求进行贮存、管理，定期交由有资质单位处置。
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号）
	①加强规划引导，坚持生态优先、绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；
②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；
③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；
④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；
⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；
⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。
	①本项目位于重点管控单元，符合“三线一单”管控要求；不属于“三高一低”项目；废水经处理后排入市政污水管网，排放量较小，大气污染物排放量较小。本项目生产使用电能和天然气；油烟废气采用油烟净化器进行处理，导热油炉采用低氮燃烧器。本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均可达到同行业国际先进水平。
②本项目产生的油烟废气经包围型集气设备收集+油烟净化器处理后通过30.4m高排气筒（DA001）排放，导热油炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过30.4m高排气筒（DA001）排放；生产废水依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生活污水依托租赁方化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；项目在采取以上措施后，对周边环境质量影响较小。
③本项目使用清洁能源电、天然气，不使用煤炭。
④本项目生产废水依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
⑤本项目原料全部存放于库房内，库房和生产车间地面全部采用防渗混凝土进行硬化，项目周边无饮用水水源地。
⑥本项目生活垃圾由垃圾桶分类收集，交由环卫部门处理；筛选废料、废包装材料集中收集后外售，废油脂由专用容器收集后交由专门的回收单位处置；污泥依托租赁方废水处理站的叠螺脱水机脱水后委外处置；废导热油收集后暂存于租赁方危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。
	符合




	其他符合性分析
	1.与“三线一单”符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）、《西安市生态环境保护委员会办公室关于印发<2023年西安市生态环境分区管控调整方案>的通知》（市生态委办发〔2024〕16号），本次评价采用“一图一表一说明”的表达方式对涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，具体如下：
一图：本项目“三线一单”生态环境分区管控单元图见图1-1。
[image: ]
图1-1  生态环境分区管控单元图
一表：项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-3。
表1-3  建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单
	序号
	市
	区县
	环境管控单元名称
	管控单元属性
	管控单元分类
	管控要求
	本项目情况
	占地面积（m2）
	符合性

	1
	咸阳市
	秦都区
	陕西省咸阳市
秦都区重点管控单元6（西咸新区）
	大气
环境
受体敏感重点管控区、水
环境
城镇
生活
污染
重点
管控
区、高
污染
燃料
禁燃
区
	重点管控单元
	空间布局约束
	大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

	本项目为水产品加工，不属于两高行业；项目位于沣西新城规划范围内，不属于重污染企业。
	3173.28
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。
水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。
	本项目油烟废气经包围型集气设备收集+油烟净化器处理后通过30.4m高排气筒（DA001）排放，导热油炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过30.4m高排气筒（DA001）排放；运输车辆采用新能源汽车；项目实行雨污分流，生产废水依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生活污水依托租赁方化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
	
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	
	/

	
	
	
	
	
	
	资源利用效率要求
	高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。
	本项目不涉及高污染燃料的使用，项目生产使用电、天然气。
	
	符合


一说明：本项目位于重点管控单元，为水产品加工项目，不属于“两高”项目；项目主要能源为电、天然气。项目运营期将落实各项污染防治措施，保证项目废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置。项目建设严格按照陕西省、西安市生态环境总体准入清单总体要求、生态保护红线等各项规定，符合管控方案的相关要求。
2.与产业政策符合性分析
本项目为水产品加工，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类项目，因此本项目的建设符合国家现行产业政策。
3.与相关政策符合性分析
本项目与相关政策的符合性分析见表1-4。
表1-4  与相关政策的符合性分析
	文件名称
	内容要求
	本项目情况
	符合性

	《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
	①建立健全生态环境分区管控体系，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系，做好“三线一单”成果优化完善工作，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单；
②提升能源结构清洁低碳水平，加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比；
③坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧污染协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协调减排，强化区域协调治理和重污染天气应对，持续改善全省大气环境质量；
④持续推进工业污水治理，引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治；
⑤强化危险废物全程环境监管，深入开展危险废物规范化环境管理，完善危险废物重点监管单位清单。深入推进大宗固体废物污染防治，加强固体废物源头减量和资源化利用。
	①本项目位于沣西新城沣景路以北、信息九路以西、西兴高速以南、咸户路以东，位于西安市生态环境分区重点管控单元内，采取环评提出的各项污染防治措施后，符合重点管控单元管控要求；
②本项目采用电和天然气作为能源，属于清洁能源；
③本项目油烟废气采用油烟净化器进行处理，导热油炉采用低氮燃烧器，废气可达标排放；
④本项目生产废水依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生活污水依托租赁方化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；
⑤本项目危险废物采用专用容器分类收集后暂存于租赁方危险废物贮存库，定期交给有资质单位处置，各类固废均得到合理处置。
	符合

	《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》
	严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对声环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。
	本项目位于沣西新城分区规划范围内，项目符合规划环评管控要求，项目目前正在依法办理环评手续，环评要求项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成运行前依法开展竣工环境保护验收。
	符合

	《陕西省生态环境厅关于<进一步加强关中地区涉气重点行业项目>环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）
	关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。
	本项目为水产品加工，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中列明的39个涉气重点行业。
	符合

	《西安市“十四五”生态环境保护规划》
	①强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。
②提升危险废物环境监管能力。加大对危险废物污染防治监管力度，规范危险废物环境管理，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。
	①本项目导热油炉采用低氮燃烧器，将NOx纳入了总量控制体系。
②本项目危险废物采用专用容器分类收集后暂存于租赁方危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。
	符合

	《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）
	产业发展结构调整：严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
严把锅炉准入关口。全面禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。
	项目不属于涉气重点行业企业。
导热油炉采用低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度可控制在30毫克/立方米以内。
	符合

	《沣西新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》
	强化源头管控。严格落实省、市、新区及新城产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。
推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。持续推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。
	项目位于沣西新城分区规划范围内，符合省、市、新区及新城产业规划、产业政策、生态环境分区管控以及园区规划环评等要求。
导热油炉采用低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度可控制在30毫克/立方米以内。

	符合


4.选址合理性分析
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北、信息九路以西、西兴高速以南、咸户路以东，租赁陕西物流每一天供应链管理有限公司2#楼1层进行建设，根据租赁场地的不动产权证书（陕（2021）西咸新区不动产权第0002937号），用地性质为工业用地。
项目所在地交通便利，供电、供水、通讯等基础配套设施已完备，具有良好的建设条件。项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，最近敏感目标为厂界东北侧375m的曹家寨村，其位于主导风向的上风向，项目主导风向下风向500m范围内无大气环境保护目标，项目不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声均可长期稳定达标排放，固废可得到妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受。
项目租赁厂区的入驻企业均为食品企业，不存在对食品有显著污染的区域，不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，不属于易发生洪涝灾害的地区，厂区周围不存在有虫害大量孳生的潜在场所，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2025）的选址要求。
综上，从环境影响的角度分析，项目选址可行。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
陕西大秦滨洋食品有限公司成立于2026年5月8日，经营范围包括水产品批发、食品生产等。公司拟租赁陕西省西咸新区沣西新城陕西物流每一天供应链管理有限公司已建厂房建设小龙虾加工项目。
根据《陕西省西咸新区水土保持规划（2021-2030年）》，项目涉及水土流失重点预防区（泾渭川道重点预防区），按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业13——19.水产品加工136”中的“涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告表。
2.项目地理位置及四邻关系
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北、信息九路以西、西兴高速以南、咸户路以东，项目中心坐标为：E108°40'36.024″、N34°17′29.762″，项目地理位置图见附图2。项目东侧为信息九路，南侧为沣景路，西侧为陕西物流每一天供应链管理有限公司3#楼，北侧为陕西物流每一天供应链管理有限公司1#楼。项目位于陕西物流每一天供应链管理有限公司2#楼1层，目前2-5层暂无其他食品生产企业。四邻关系图见附图3。
3.项目组成及建设内容
本项目租赁陕西物流每一天供应链管理有限公司2#楼1层进行建设，建设内容为生产车间及其配套设施。主要建设内容见表2-1。
表2-1  项目组成及建设内容一览表
	类别
	名称
	建设内容
	备注

	主体
工程
	生产车间
	位于2#楼1层，框架结构，层高4.3m，总建筑面积3173.28m2，车间东部设1条小龙虾加工生产线，生产区域分为清洗间、操作间、挑选间、分拣间、包装间、冷藏室、检验室、成品装车区。
	租赁已建厂房

	辅助工程
	办公区
	位于生产线西侧，用于员工办公。
	

	
	导热油加热间
	位于清洗间南侧，建筑面积36.45m2，设2台99kW的燃气导热油炉。
	

	公用
工程
	给水
	由市政给水管网供给。
	依托

	
	排水
	雨污分流，项目生活污水依托租赁方化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生产废水依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
	依托

	
	供电
	由市政供电电网供给。
	依托

	
	供气
	由市政天然气管网供给。
	依托

	
	采暖、制冷
	办公生活区采用空调进行采暖、制冷，生产区不进行采暖、制冷，油炸工序用热采用导热油加热。
	新建

	环保工程
	废气
	项目油烟废气经包围型集气设备收集+静电式油烟净化器处理后通过30.4m高排气筒（DA001）排放，导热油炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过30.4m高排气筒（DA001）排放，清洗池通过每天对池体清洗、车间通风等措施抑制恶臭气体。
	新建

	
	废水
	项目生活污水依托租赁方化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生产废水先经企业自建的隔油沉淀池预处理，再依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
	新建+依托

	
	噪声
	项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、消声等措施。
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾由垃圾桶分类收集，交由环卫部门处理。
	新建

	
	
	一般固废
	筛选废料、废包装材料集中收集后暂存于车间东南角的一般固废暂存区，外售处理；废油脂由专用容器收集后交由专门的回收单位处置；污泥依托租赁方废水处理站的叠螺脱水机脱水后委外处置。
	新建

	
	
	危险废物
	废导热油收集后暂存于租赁方危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。
	依托


4.产品方案
表2-2  项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	产品规格
	年产量（t/a）
	备注

	1
	油炸小龙虾
	10kg/袋
	550
	/

	2
	锁鲜小龙虾
	10kg/袋
	300
	/

	3
	活小龙虾
	15kg/泡沫箱
	200
	不进行加工，直接销售


5.主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	状态
	包装规格
	年用量t/a
	最大储存量t
	备注

	1
	小龙虾
	活小龙虾
	15kg/泡沫箱
	1055
	20
	/

	2
	食用盐
	固态
	25kg/袋
	2
	0.5
	/

	3
	植物油
	液体
	20kg/桶
	10
	2
	/

	4
	姜黄粉
	粉状
	5kg/袋
	0.03
	0.01
	/

	5
	水柠檬酸
	粉状
	25kg/袋
	5.0
	0.25
	/

	6
	导热油
	液体
	/
	2.0t/5a
	/
	5年更换一次

	7
	水
	/
	/
	5265.3m3/a
	/
	市政供水管网

	9
	电
	/
	/
	2万kW·h/a
	/
	市政供电管网

	10
	天然气
	/
	/
	1.92万m3/a
	/
	市政供气管网


表2-4 主要原辅材料理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	水柠檬酸
	是分子中含一个结晶水的柠檬酸，化学式为C6H8O7·H2O，分子量约210.14。通常为白色透明或半透明晶体，或粒状、微粒状粉末，无臭，有强烈酸味，稍后有涩味，极易溶于水，可溶于乙醇，微溶于乙醚，不溶于苯、甲苯、二硫化碳、四氯化碳和脂肪酸。酸性较强，能与酸、碱、甘油、盐、金属离子等很多物质发生反应，加热可分解成多种产物。


6.主要生产设备
本项目的主要设备见表2-5。
表2-5  项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格
	数量（台/套）
	备注

	1
	燃气导热油炉
	YY(Q)W-99YQ
	2
	/

	2
	入筛提升机
	/
	2
	/

	3
	直条筛
	/
	2
	/

	4
	挑选输送机
	ZE-5000*800B
	2
	/

	5
	输送线
	/
	3
	/

	6
	气泡储虾池
	4.0m×1.6m×0.8m
	3
	/

	7
	清洗池
	8.0m×2.2m×0.8m
	3
	/

	8
	爬坡吐脏机
	ZE-5000*1200B
	1
	/

	9
	分料输送带
	/
	2
	/

	10
	风干机
	ZE-2500*1000B
	1
	/

	11
	振动筛
	/
	1
	/

	12
	油炸机
	ZE-6500*1400B
	1
	/

	13
	沥油机
	/
	1
	/

	14
	浸泡机
	8.0m×2.0m×0.8m
	2
	/

	15
	泡沫箱打包机
	/
	1
	/

	16
	净水器
	RO，3m3/h
	1
	/

	17
	包装机
	/
	1
	/


7.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员15人。项目每年4月至8月生产，年运行100天，一班制，每班8小时。
8.项目水平衡
本项目供水由市政供水管网提供。项目用水主要为吐沙、清洗、冷却等生产用水和员工生活用水。
（1）生活用、排水
本项目劳动定员15人，不设宿舍、食堂，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），行政办公用水定额按先进值10m3/（人·a）计，行政办公时间按250d/a，项目年工作100d，则生活用水量为0.6m3/d、60m3/a。
生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水量为0.48m3/d、48m3/a。生活污水依托租赁方化粪池处理后排入市政污水管网。
（2）生产用、排水
①吐沙用水
项目设3个气泡储虾池，小龙虾在池内进行吐沙和气泡冲洗，池内的水每天更换，单池有效容积为3.84m3，则吐沙总用水量为11.5m3/d、1152m3/a，考虑小龙虾捞出时带走的水量，损耗按10%计，则吐沙废水量为1036.8m3/a。
②清洗用水
项目清洗用水包含小龙虾清洗用水和设备、地面清洗用水。
小龙虾清洗用水：项目设3道清洗工艺，共3个清洗池，单池有效容积为10.56m3，池内的水每天更换，小龙虾清洗的总用水量为31.7m3/d、3168m3/a，不计损耗，废水量为3168m3/a。
设备、地面清洗用水：每日生产结束后，对设备和地面进行清洗，根据建设单位提供资料，清洗用水量约3m3/d、300m3/a，废水产生量按用水量的90%计，废水量为270m3/a。
③冷却用水
锁鲜小龙虾使用0℃～8℃冰水进行冷却，共设2台浸泡机，单台浸泡机内冰水的有效容积为9.6m3，5天更换一次，年更换20次，由于生产过程中食物带走一部分水，故每天需对浸泡机内添加水，根据建设单位提供资料，每日添加量为0.55m3，冰水采用净化后的纯水，则纯水的用量为439m3/a。
项目净水器采用RO反渗透工艺制备纯水，产率为75%，则新鲜水用量为585.3m3/a，浓水产生量为146.3m3/a，冷却废水量为384m3/a。
综上，项目总新鲜水用量为5265.3m3/a。
本项目用水平衡表见表2-10，水平衡图见图1。
表2-10  本项目水平衡表   单位：m3/a
	用水单元
	新鲜水量
	损耗量
	排放量
	去向

	生活用水
	60
	12
	48
	依托租赁方化粪池处理后排入市政污水管网

	吐沙用水
	1152
	115.2
	1036.8
	先经企业自建的隔油沉淀池预处理，然后依托租赁方废水处理站处理后排入市政污水管网

	小龙虾清洗用水
	3168
	0
	3168
	

	设备、地面清洗用水
	300
	30
	270
	

	纯水制备用水
	585.3
	439（纯水）
	146.3
	

	冷却用水
	439（纯水）
	55
	384
	

	总计
	5265.3（纯水不计入）
	212.2（纯水不计入）
	5053.1
	/


[image: IMG_256]
图1  项目水平衡图（m3/a）
9.项目总平面布置
本项目场地整体呈矩形，北侧和东侧均设有出入口，车间西侧为办公区，东侧为生产区，车间东南角为原料卸货区，生产区从东至西依次为清洗间、操作间、挑选间、分拣间、包装间、检验室，分拣车间北侧为成品装车区，中间中部设有更衣室和洗消间，车间北部为冷藏室，清洗间南侧为导热油加热间。本项目功能分区明确，整体布局合理、简单，能够满足项目的生产使用，平面布置合理。
平面布置图见附图4。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程
项目租赁已建厂房，施工期建设内容主要为设备安装。施工期废气主要为扬尘、机械废气等，为无组织排放；废水主要为施工人员生活污水；施工期噪声主要为施工机械产生的噪声；固体废物主要为设备废包装材料和施工人员生活垃圾。
二、运营期工艺流程
本项目设1条小龙虾加工生产线，产品为油炸小龙虾和锁鲜小龙虾，锁鲜小龙虾有冰水冷却工艺，其余工艺流程均一致，具体工艺流程如下：
[image: IMG_256]
图2  项目生产工艺流程及产污环节图
1.筛选：原料小龙虾经提升机进入直条筛，筛出尺寸较小的小龙虾废弃。
2.吐沙：筛选后的小龙虾进入气泡储虾池，池内添加水柠檬酸，小龙虾在里面吐尽体内泥沙等污物，时间约30分钟，然后以冲击气泡的方式初步冲洗掉小龙虾体表的泥沙与杂质。
3.清洗：设3道清洗工艺，均使用清水，第一次清洗去除小龙虾体表的污物；第二次以气泡翻滚的方式进一步去除小龙虾体表的污垢；最后再用清水清洗，确保清洗彻底，小龙虾体表无污物。
4.风干：洗净的小龙虾置于有强风循环的风干通道，利用大风力快速去除表面水分，使小龙虾表面干爽，利于油炸时均匀受热且减少炸锅溅油现象。
5.油炸：把风干后的小龙虾投入温度达170℃～180℃的优质食用油锅中，快速油炸18～35秒，期间持续搅拌，让小龙虾外壳炸至金黄酥脆，虾肉熟透。项目设2台导热油炉，食用油通过导热油间接加热。项目定期对食用油进行检验，检验指标为酸价和过氧化值，采用试纸法检验，对不满足要求的食用油进行更换。
6.沥油：炸好的小龙虾捞出后放置在沥油架上，自然沥油，减少表面油脂附着，使其口感更清爽，沥下来的油进入沥油架下的收集槽内，回用于油炸工序。
7.冰水冷却：仅锁鲜小龙虾使用此工艺，冰水中加入食用盐和姜黄粉，沥油后的小龙虾迅速浸入0℃～8℃的冰水中浸泡9～15分钟，快速冷却虾肉，锁住水分与鲜味，还能使小龙虾肉质更紧实有弹性。冰水使用净化后的纯水，5天更换一次，净水器采用RO反渗透工艺。
8.包装入库：加工后的小龙虾按订单规格装入食品级包装袋或包装盒内，放入冷藏室。
产污环节说明：
根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-水产品加工工业》（HJ1109-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），项目产污环节见下表。
表2-11  项目产污环节一览表
	项目
	污染源/物
	主要污染因子

	运营期
	废气
	吐沙、清洗
	臭气浓度

	
	
	油炸
	油烟

	
	
	导热油炉
	颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度

	
	废水
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮

	
	
	生产废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油

	
	固体废物
	筛选废料
	/

	
	
	废包装材料
	废包装袋、盒等

	
	
	废油脂
	/

	
	
	污泥
	/

	
	
	废导热油
	/

	
	
	生活垃圾
	/

	
	噪声
	机械设备噪声
	设备噪声

	
	
	废气处理设施噪声
	风机噪声




	与项目有关的原有环境污染问题
	陕西物流每一天供应链管理有限公司于2023年9月21日取得陕西省西咸新区行政审批服务局关于陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目环境影响报告书的批复，项目已建成，并于2026年5月11日取得排污许可证，证书编号：91611104MA6TJPRR9U001V，目前正在进行环保竣工验收。
本项目为新建项目，租赁陕西物流每一天供应链管理有限公司的空厂房，故不存在原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量现状
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城。本次评价基本污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室2026年2月3日发布的《2025年12月及1~12月全省环境质量状况》中西咸新区空气常规六项污染物监测结果，具体指标详见下表。
表3-1  区域环境质量现状评价一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	标准来源

	
	
	
	
	
	
	

	PM10
	年平均质量浓度
	65
	60
	108.3
	不达标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	PM2.5
	年平均质量浓度
	38.8
	30
	129.3
	不达标
	

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标
	

	NO2
	年平均质量浓度
	28
	40
	70.0
	达标
	

	CO
	95百分位数日平均质量浓度
	1000
	4000
	25.0
	达标
	

	O3
	90百分位数最大8小时平均质量浓度
	154
	160
	96.25
	达标
	


从上表可以看出，项目区域环境空气常规六项污染物中，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求；SO2、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求。综上，本项目属于环境空气质量不达标区。
二、声环境质量现状
根据现场踏勘，本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。
三、土壤、地下水
本项目生产车间地面均进行硬化，危险废物贮存库采取防渗措施，不存在地下水、土壤环境污染途径，不需要开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标；项目占地范围内不涉及生态环境保护目标；本次评价环境空气保护目标调查范围为厂界外500m范围内，环境保护目标详见表3-2，环境保护目标分布图详见附图5。
表3-2  大气环境保护目标
	类型
	名称
	坐标/°
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对场址方位
	相对厂界最近距离（m）

	环境空气
	曹家寨村
	108.678257
	34.295324
	居民
	120人
	环境空气二类区
	NE
	375




	污染
物排
放控
制标
准
	1.废气排放标准
项目施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模标准限值；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的标准限值；导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值、《西安市人民政府办公厅关于印发<推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案>的通知》（市政办函〔2025〕12号）及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。
表3-3  废气排放标准及限值
	执行标准
	污染物
	排放限值mg/m³

	《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）
	总悬浮颗粒物
	基础、主体结构及装饰工程
	0.7

	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	油烟
	大型规模（最低去除效率85%）
	2.0

	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	臭气浓度
	厂界浓度值
	20（无量纲）

	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
	颗粒物
	/
	10

	
	SO2
	/
	20

	《西安市人民政府办公厅关于印发<推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案>的通知》
	NOX
	/
	30

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	烟气黑度
	/
	≤1


2.废水排放标准
运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
表3-4  项目废水排放标准  单位：mg/L
	                   污染物
标准类别
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	总氮
	总磷
	动植物油

	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准
	6~9
	500
	300
	/
	400
	/
	/
	100

	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B级标准
	/
	/
	/
	45
	/
	70
	8
	/


3.噪声排放标准
项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表3-5  工业企业厂界环境噪声排放标准限值
	标准名称
	类别
	标准限值

	
	
	昼间/dB（A）
	夜间/dB（A）

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	70
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	65
	55


4.固体废物控制指标
一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。


	总量
控制
指标
	结合本项目实际情况，本项目主要污染物总量控制指标为SO2：0.0008t/a，NOX：0.006t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	[bookmark: _Toc13868][bookmark: _Toc32035]本项目租赁已建厂房，施工期建设内容主要为设备安装，施工期污染物主要为废水（生活污水）、废气（扬尘、运输车辆尾气）、噪声和固体废物（设备废包装材料和生活垃圾）。
1.废气防治措施
施工期的废气主要为施工扬尘、运输汽车尾气。项目采取洒水抑尘、通风等措施，可有效减少颗粒物对环境的影响；运输车辆行驶过程中会产生NOx、碳氢化合物等废气，对周围大气环境有一定的影响，评价要求加强运输车辆管理与维护保养。
2.废水
项目施工期主要为施工人员生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。
3.噪声
施工期噪声主要为设备安装噪声和运输车辆噪声。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，评价要求建设单位采取以下措施：
①尽量选用低噪声机械设备，降低设备声级；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。
②合理安排工期和施工工序，夜间禁止施工，确保建筑施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
③控制运输车辆运输噪声，强化施工期间的环境管理，同时对途经居住区的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪声对周边敏感点的影响。
采取以上措施后，施工噪声对周围环境的影响较小，且项目施工期短，随着施工的结束，施工所带来的噪声影响也将随之消失。
4.固体废物
施工固废主要为设备废包装材料和施工人员产生的生活垃圾。设备废包装材料交由物资回收部门回收利用；施工人员产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定期交由环卫部门处理。




	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1.废气源强核算
项目运营期废气主要为油炸废气、清洗池的恶臭及导热油炉废气。项目大气污染物产生及排放情况见表4-1。
表4-1  大气污染物产生及排放情况一览表
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	排放形式
	治理设施
	污染物排放情况

	
	
	产生量/t/a
	产生浓度/mg/m3
	
	治理设施
	处理能力m3/h
	收集效率%
	去除率%
	是否为可行技术
	排放浓度/mg/m3
	排放速率/kg/h
	排放量/t/a

	油炸
	油烟
	0.22
	27.5
	有组织
	包围型集气设备+静电式油烟净化器
	10000
	80
	95
	是
	1.4
	0.014
	0.011

	
	
	0.06
	/
	无组织
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.075
	0.06

	清洗
	臭气浓度
	/
	/
	无组织
	加强通风
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	导热油炉
	颗粒物
	9.6
	0.002
	有组织
	/
	/
	/
	/
	/
	9.6
	0.0025
	0.002

	
	SO2
	3.7
	0.0008
	有组织
	/
	/
	/
	/
	/
	3.7
	0.00096
	0.0008

	
	NOX
	30
	0.006
	有组织
	低氮燃烧器
	/
	/
	/
	是
	30
	0.0078
	0.006


源强核算过程：
（1）油炸废气
项目油炸过程会产生油烟废气。根据建设单位提供资料，项目植物油的用量为10t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.8%，项目油烟产生量为0.28t/a。项目采用包围型集气设备对油烟废气进行收集，仅进出料口敞开，排气罩灶面投影面积为7.6m2，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），排气罩灶面投影面积≥6.6m2属于大型规模。
参考陕西省生态环境厅关于印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（有效）（陕环发〔2023〕59号）中附件1《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》中“表1 VOCs废气收集集气效率参考值”可知，包围型集气设备的集气效率为80%。风机风量为10000m3/h，每天运行8h，油烟收集量为0.22t/a，产生速率为0.275kg/h，产生浓度为27.5mg/m3。
根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，大型规模企业配套的油烟净化设施的去除效率不低于85%。项目采用静电式油烟净化器，净化效率可达97%以上，项目油烟去除效率按95%计，则经油烟净化器处理后油烟有组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为1.4mg/m3，废气通过30.4m高排气筒（DA001）排放。油烟无组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.075kg/h。
（2）恶臭气体
项目清洗池会产生恶臭气体，主要污染物为臭气浓度。清洗池内的水每天使用结束后排至租赁方废水处理站，并对池体进行清洗，加强车间通风，可降低恶臭气体对大气环境的影响。
（3）导热油炉废气
项目设2台99kW导热油炉，采用管道天然气，单台导热油炉天然气用量为12m3/h，每天运行8h，年运行100d，天然气总用量为19200m3/a。项目导热油炉均采用低氮燃烧器，2台导热油炉共用一根排气筒。
①工业废气量
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）工业锅炉（热力供应）行业系数手册，天然气锅炉工业废气量产污系数为107753Nm3/万m3－天然气，天然气总用量为19200m3/a，锅炉废气量为20.69万m3。
②颗粒物
[image: ]
式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；
R—核算时段内燃料耗量，万m3；
βj—产污系数，kg/万m3。参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》，天然气燃料燃烧废气中颗粒物产污系数为103.90mg/m3－天然气；
η—污染物脱除效率，%；取0。
经核算，天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.002t。
③NOX
[image: 1689911335023]
式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；
ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；按导热油炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值30mg/m3计；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；
ηNOx—脱硝效率，%；取0。
经核算，天然气燃烧废气NOX产生及排放量为0.006t。
④SO2
[image: ]
式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；
St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，取20mg/m3；
ηs—脱硫效率，%；取0；
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），表B.3燃料中硫转化率的一般取值，燃气炉取1.00。
经核算，天然气燃烧废气SO2产生及排放量为0.0008t/a。
2.环保措施的技术可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-水产品加工工业》（HJ1109-2020）中表C.1水产品加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，静电油烟处理技术是油烟的废气污染防治可行技术，项目废气治理措施可行。
3.排放口基本情况
本项目排放口设置情况见下表4-2。
表4-2  排放口设置情况一览表
	排放口编号
	名称
	高度/m
	内径/m
	温度/ºC
	类型
	地理坐标

	
	
	
	
	
	
	X（度）
	Y（度）

	DA001
	废气排放口
	30.4
	0.7
	40
	一般排放口
	108.677120
	34.291436


4.监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），项目污染源监测计划见表4-3。
表4-3  废气污染源监测计划表
	污染源类别
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行排放标准

	有组织
	油烟
	排气筒出口DA001
	1次/半年
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	颗粒物、SO2
	
	1次/年
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

	
	NOX
	
	1次/月
	《西安市人民政府办公厅关于印发<推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案>的通知》

	
	烟气黑度
	
	1次/年
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	无组织
	臭气浓度
	厂界（上风向1个点，下风向3个点）
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）


5.废气达标排放分析
根据源强核算，油炸废气经收集处理后油烟排放浓度为1.4mg/m3，净化效率为95%，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模的标准要求；导热油炉颗粒物排放浓度为9.6mg/m3，SO2排放浓度为3.7mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，NOX排放浓度为30mg/m3，可满足《西安市人民政府办公厅关于印发<推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案>的通知》（市政办函〔2025〕12号）要求；清洗池内的水每天更换，并对池体进行清洗，加强车间通风，废气可达标排放。
6.非正常工况下废气排放情况
项目非正常工况污染源主要为废气治理设施故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表：
表4-4  非正常工况污染源一览表
	排气筒
	污染物项目
	排放量kg/a
	排放速率kg/h
	年发生频次
	应对措施

	DA001
	油烟
	0.275
	0.275
	一年一次，1h/次
	停产检修


项目在非正常排放情况下，污染物的浓度比正常工况要大得多，说明事故排放会对外界环境造成较大影响。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，定期维护，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。
当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。
7.排气筒高度设置合理性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。根据现场踏勘，本项目周围半径200m距离内最高建筑物为本项目租赁的车间，车间高度为27.4m，项目导热油炉排气筒高度设置为30.4m，项目排气筒高度设置合理。
8.环境影响分析
距离本项目最近的敏感目标为项目东北侧约375m处的曹家寨村，且位于上风向，项目油炸废气的主要污染物为油烟，废气经包围型集气设备收集，经过静电式油烟净化器处理达标后通过30.4m高排气筒排放；导热油炉均采用低氮燃烧器，废气可达标排放；清洗池内的水每天更换，并对池体进行清洗，加强车间通风，本项目污染物排放量小，对周边环境影响较小。
二、废水
[bookmark: _Hlk69216683]1.废水源强
[bookmark: _Hlk70066619]项目运营期产生废水主要为生产废水和员工的生活污水。
①生活污水
项目生活污水产生量为0.48m3/d（48m3/a），污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，生活污水排入租赁方化粪池，化粪池容积为70m3，经处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。生活污水污染物产生及排放情况见表4-5。
表4-5  生活污水污染物产生及排放情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	主要污染治理措施
	污染物排放情况

	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	治理措施
	处理能力（m3/d）
	治理工艺
	治理效率/%
	是否为可行技术
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律

	生活污水
	废水量
	/
	48
	厂区化粪池
	70
	沉淀
	/
	是
	/
	120
	沣西新城渭河污水处理厂
	间断排放

	
	pH/无量纲
	6~9
	/
	
	
	
	/
	
	6~9
	/
	
	

	
	COD
	400
	0.019
	
	
	
	/
	
	400
	0.019
	
	

	
	BOD5
	250
	0.012
	
	
	
	/
	
	250
	0.012
	
	

	
	NH3-N
	30
	0.001
	
	
	
	/
	
	30
	0.001
	
	

	
	SS
	200
	0.010
	
	
	
	30
	
	140
	0.007
	
	

	
	总磷
	5
	0.0002
	
	
	
	/
	
	5
	0.0002
	
	

	
	总氮
	45
	0.002
	
	
	
	/
	
	45
	0.002
	
	


②生产废水
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17]生产废水的产生量为50.05m3/d（5005.1m3/a），废水源强参考《安徽省六安市鸿源食品有限公司年加工1500吨龙虾项目竣工环境保护验收监测报告表》，其生产工艺与本项目相同，具有可类比性。根据其竣工验收监测数据，废水污染物浓度均值为化学需氧量1328mg/L，五日生化需氧量830mg/L，氨氮38mg/L，悬浮物800mg/L，总磷4.4mg/L，动植物油24.5mg/L。
项目在车间北侧新建一座三格式隔油沉淀池，对废水进行隔油和沉淀预处理，处理规模为60m3/d，处理后的废水依托租赁方废水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。生产废水污染物产生及排放情况见表4-6。
表4-6  生产废水污染物产生及排放情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	主要污染治理措施
	污染物排放情况

	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	治理措施
	处理能力（m3/d）
	治理工艺
	治理效率/%
	是否为可行技术
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律

	生活污水
	废水量
	/
	5005.1
	隔油沉淀池+厂区废水处理站
	60/600
	隔油、沉淀/格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀
	/
	是
	/
	5005.1
	沣西新城渭河污水处理厂
	连续排放

	
	pH/无量纲
	6.0
	/
	
	
	
	/
	
	6~9
	/
	
	

	
	COD
	1328
	6.647
	
	
	
	79
	
	278.9
	1.396
	
	

	
	BOD5
	830
	4.154
	
	
	
	85
	
	124.5
	0.623
	
	

	
	NH3-N
	38
	0.190
	
	
	
	41
	
	22.4
	0.112
	
	

	
	SS
	800
	4.004
	
	
	
	75
	
	200
	1.001
	
	

	
	总磷
	4.4
	0.022
	
	
	
	11
	
	3.9
	0.020
	
	

	
	动植物油
	24.5
	0.123
	
	
	
	50
	
	12.3
	0.061
	
	


注：废水治理效率来源于《陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目环境影响报告书》。
2.排放口基本情况及监测要求
本项目废水排放口依托租赁厂区的废水排放口DW001，废水排放口已安装在线监测，并制定自行监测方案，见表4-7。项目不单独设置监测计划。
表4-7  依托租赁方废水监测计划表
	监测类别
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行排放标准

	进水
	流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	进水总管
	自动监测
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（标准中未作要求的执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）


	出水
	流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	总排口DW001
	自动监测
	

	
	悬浮物、色度
	
	1次/月
	

	
	五日生化需氧量、动植物油
	
	1次/季度
	


3.废水治理措施可行性分析
①厂区废水处理站依托可行性分析
根据《陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目环境影响报告书》要求，各入驻企业生产废水首先要进行隔油预处理，然后再重力自流至租赁方废水处理站的格栅/调节池。本项目自建一座三格式隔油沉淀池，废水进行隔油和沉淀预处理后再进入租赁方废水处理站，隔油沉淀池的处理规模为60m3/d，可满足项目废水处理量。
租赁方废水处理站位于厂区西北侧，采用地埋式池体，处理规模为600m3/d，废水处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”，处理工艺流程如下：



[image: ]
图3  厂区废水处理站处理工艺流程图
废水处理站设计进出水指标见表4-8。
表4-8  厂区废水处理站设计进出水指标一览表
	污染物种类
	进水浓度（mg/L）
	出水浓度（mg/L）
	排放标准

	pH/无量纲
	/
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（标准中未作要求的执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）


	COD
	2000
	500
	

	BOD5
	1000
	300
	

	NH3-N
	70
	45
	

	SS
	800
	400
	

	总磷
	9
	8
	

	动植物油
	200
	100
	


本项目生产废水的污染物浓度低于厂区废水处理站的进水水质，生产废水的产生量为50.05m3/d，远小于厂区废水处理站的处理规模，经处理后的出水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，通过市政污水管网排入西咸新区沣西新城渭河污水处理厂进一步处理。由于厂区废水处理站正在进行竣工环保验收，故本项目需在租赁方通过竣工环保验收后方可运行。因此，项目依托租赁方废水处理站处理可行。
②厂区化粪池依托可行性分析
根据《陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目环境影响报告书》和现场调查，租赁方厂区内设1座70m3的化粪池，项目生活污水产生量为0.48m3/d，污水量远小于化粪池的处理能力，因此，项目依托租赁方化粪池处理可行。
③沣西新城渭河污水处理厂依托可行性分析
沣西新城渭河污水处理厂位于西咸新区沣西新城王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，占地92.5亩，近期设计处理规模30000m3/d，已于2018年正式建成投运，远期处理规模60000m3/d。废水采用“A2O+MBR+紫外消毒”的二级生化处理工艺及深度处理工艺，再生水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，污水经处理后排入新河。
本项目属于西咸新区沣西新城渭河污水处理厂收水范围，根据调查，项目所在区域市政污水管网已铺设到位，废水排放量远小于污水处理厂收纳余量，项目废水污染物均为常规污染物，不含重金属、有毒有害污染物等，不会对污水处理厂的运行造成冲击，因此，本项目产生的废水依托西咸新区沣西新城渭河污水处理厂处理可行。
三、噪声
1.噪声源强分析
本项目运营期噪声主要为直条筛、风干机、风机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70-85dB（A），项目主要噪声源见下表4-9、表4-10。
表4-9  项目主要设备噪声排放情况（室内声源）  单位：dB（A）
	序号
	噪声源
	声压级/距声源距离/（dB（A）/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB
	运行时段/（h/d）
	建筑物插入损失/dB
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB
	建筑物外距离

	1
	燃气导热油炉
	85/1
	选用低噪声设备、基础减振、柔性连接、厂房隔声
	96.5
	2.2
	1
	2.2
	71
	8
	21
	50
	1

	2
	入筛提升机
	80/1
	
	113.3
	12.0
	1
	6.5
	65
	8
	21
	44
	1

	3
	直条筛
	80/1
	
	109.4
	12.0
	1
	10.4
	65
	8
	21
	44
	1

	4
	爬坡吐脏机
	80/1
	
	98.0
	13.0
	1
	13.0
	62
	8
	21
	41
	1

	5
	风干机
	85/1
	
	85.4
	2.8
	1
	2.8
	68
	8
	21
	47
	1

	6
	振动筛
	80/1
	
	81.3
	2.8
	1
	2.8
	63
	8
	21
	42
	1

	7
	油炸机
	80/1
	
	77.8
	2.8
	1
	2.8
	63
	8
	21
	42
	1

	8
	泡沫箱打包机
	70/1
	
	63.9
	16.3
	1
	10.2
	52
	8
	21
	31
	1

	9
	净水器
	80/1
	
	53.4
	6.8
	1
	6.8
	62
	8
	21
	41
	1

	10
	包装机
	70/1
	
	66.9
	16.3
	1
	10.2
	52
	8
	21
	31
	1

	11
	油烟净化器风机
	85/1
	
	74.7
	2.8
	1
	2.8
	68
	8
	21
	47
	1

	注：空间相对位置以车间西南角作为原点建立空间直角坐标系所得。


2.噪声预测
为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测，公式为：
（1）室外声源预测


式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
（1）室内声源预测
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: ]
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本次预测，α取0.01；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出：


式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； 
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
拟建工程声源对预测点产生的贡献值：
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
项目厂界噪声预测结果见表4-11。
表4-11  噪声预测结果    单位：dB（A）
	点位
	贡献值
	标准限值
	是否达标

	
	昼间
	昼间
	

	东厂界
	57
	65
	达标

	南厂界
	63
	65
	达标

	西厂界
	57
	65
	达标

	北厂界
	62
	65
	达标


本项目夜间不生产，运营期产噪设备采取基础减振、柔性连接、厂房隔声等措施后，经预测厂界处昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
3.监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）进行噪声监测。噪声自行监测点位、监测指标及监测频次具体见下表。
表4-12  项目噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	项目厂界四周1m处
	等效连续A声级
	1次/季度（昼间监测1次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


四、固体废物
本项目运营期产生的固体废物主要为筛选废料、废包装材料、废油脂、污泥、废导热油及生活垃圾。
表4-13  固体废物基本情况一览表
	序号
	名称
	产污环节
	属性
	物理特性
	环境危险性
	产生量t/a
	贮存方式
	处理方式

	1
	筛选废料
	筛选
	一般固体废物900-002-S61
	S
	/
	5.0
	一般固废暂存区
	收集后外售

	2
	废包装材料
	原辅料使用
	一般固体废物900-003-S17
	S
	/
	0.5
	
	

	3
	废油脂
	油炸、油烟净化器、隔油沉淀池
	一般固体废物900-002-S61
	S
	/
	4.3
	
	交由专门的回收单位处置

	4
	污泥（脱水后）
	隔油沉淀池
	一般固体废物900-099-S07
	S
	/
	5.0
	
	脱水后委外处置

	5
	废导热油
	导热油炉
	危险废物HW08 900-249-08
	L
	T，I
	2.0t/5a
	专用容器，依托租赁方危险废物贮存库
	交由危险废物资质单位处置

	6
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾900-002-S64
	S
	/
	2.25
	垃圾桶
	交环卫部门处理


管理要求:
（1）一般固体废物
项目筛选废料、废包装材料集中收集后暂存于车间东南角的一般固废暂存区，外售处理；废油脂由专用容器收集后交由专门的回收单位处置；污泥依托租赁方废水处理站的叠螺脱水机脱水后委外处置。
一般固体废物管理要求：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求：
①贮存场所位于车间内，地面硬化，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
②贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护；
③贮存场所应制定运行计划；
④落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存；
⑤一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。
（2）危险废物
项目产生的废导热油属于危险废物，统一收集后，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。
危险废物管理要求：本项目导热油5年更换一次，除废导热油外日常生产无危废产生，项目不新建危废贮存库，依托租赁方的危险废物贮存库。依托危险废物贮存库位于厂区北侧，面积为9m2，租赁方的危险废物贮存库正在进行环保竣工验收，已设置危险废物贮存设施标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，地面已采取防渗措施，并按危废种类进行分区，其危废种类包含HW08，可满足项目贮存要求，项目依托租赁方的危险废物贮存库可行。
（3）生活垃圾
项目生活垃圾由垃圾桶分类收集，交由环卫部门处理。
综上所述，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理。
五、地下水、土壤
项目对地下水和土壤环境的影响因素主要为导热油泄漏、隔油沉淀池的池体泄漏等下渗对地下水和土壤的影响。为降低对地下水和土壤的污染，项目采取分区防渗措施，具体如下：
①重点防渗区：隔油沉淀池和导热油加热间采取重点防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；
②一般防渗区：项目生产区采取一般防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
③简单防渗区：项目办公区采取简单防渗。
表4-14  项目分区防渗一览表
	场地名称
	防渗分区
	防渗技术要求

	隔油沉淀池、导热油加热间
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	生产区
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	办公区
	简单防渗区
	一般地面硬化


环评要求建设单位运行期加强管理，定期对导热油炉和池体进行检查，避免发生泄漏，采取以上措施后，可切断地下水和土壤的污染途径，项目对地下水和土壤的影响较小。
六、环境风险
1.风险物质及风险源
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及突发环境事件风险物质为导热油、天然气、废导热油。危险物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，详见表4-15。
表4-15  危险品最大贮存量及其临界量一览表
	序号
	物质
	CAS
	最大暂存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	1
	导热油
	/
	2.0
	2500
	0.0008

	2
	天然气
	74-82-8
	0.0006
	10
	0.00006

	3
	废导热油
	/
	2.0
	50
	0.04

	合计
	0.04086


根据以下公式计算并判断项目风险潜势：


式中：q1，q2，......，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，......，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q=0.04086＜1，因此，环境风险潜势为Ⅰ，风险评级为“简单分析”。
（1）危险物质的分布及可能影响的途径
本项目风险物质导热油存在于导热油炉内，天然气存在于天然气管道内，废导热油暂存于危险废物贮存库。
可能影响途径主要包括：导热油炉的导热油、管道内的天然气以及危险废物贮存库中的废油等发生泄漏进入土壤；泄漏的油类物质遇明火发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物进入大气环境。
⑵风险防范措施
①项目定期检修生产设备和天然气管道，增加设备、管道泄漏检验频次，制定规范操作流程，以消除生产单元的跑冒滴漏。
②项目导热油加热间应进行硬化和防渗处理。
③加强安全检查，禁止在风险物质附近使用火源，严格执行动火规章制度。
④编制突发环境事件应急预案，并在当地主管部门备案，定期进行突发环境事件应急演练。
综上所述，本项目运营过程中，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平是可以接受的。



















[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	       内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001油炸废气排放口
	油烟
	包围型集气设备+静电式油烟净化器+1根30.4m高排气筒（DA001）
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	DA002导热油炉废气排放口
	烟气黑度、颗粒物、SO2、NOX
	低氮燃烧器+1根30.4m高排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《西安市人民政府办公厅关于印发<推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案>的通知》、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	清洗池
	臭气浓度
	每天清洗、车间通风
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	依托租赁方化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（标准中未作要求的执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）

	
	生产废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油
	自建隔油沉淀池，处理规模为60m3/d
	

	
	
	
	依托租赁方废水处理站
	

	声环境
	设备噪声
	噪声
	厂房隔声、基础减振、柔性连接等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾由垃圾桶分类收集，交由环卫部门处理；筛选废料、废包装材料集中收集后定期外售，废油脂由专用容器收集后交由专门的回收单位处置，污泥依托租赁方废水处理站的叠螺脱水机脱水后委外处置；废导热油收集后暂存于租赁方危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	项目隔油沉淀池、导热油加热间采取重点防渗，生产区采取一般防渗，办公区采取简单防渗；要求建设单位运行期加强管理，定期对导热油炉、池体进行检查，避免发生泄漏。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	①项目定期检修生产设备和天然气管道，增加设备、管道泄漏检验频次，制定规范操作流程，以消除生产单元的跑冒滴漏。
②项目导热油加热间应进行硬化和防渗处理。
③加强安全检查，禁止在风险物质附近使用火源，严格执行动火规章制度。
④编制突发环境事件应急预案，并在当地主管部门备案，定期进行突发环境事件应急演练。

	其他环境
管理要求
	1.取得环评批复并竣工后尽快开展竣工环境保护验收工作；
2.按规范设置排污口；
3.及时进行排污许可申报事宜。

















六、结论
	从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	油烟
	/
	/
	/
	0.071t/a
	/
	0.071t/a
	+0.071t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	+0.002t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.0008t/a
	/
	0.0008t/a
	+0.0008t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.006t/a
	/
	0.006t/a
	+0.006t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	1.415t/a
	/
	1.415t/a
	+1.415t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.113t/a
	/
	0.113t/a
	+0.113t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.635t/a
	/
	0.635t/a
	+0.635t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	1.008t/a
	/
	1.008t/a
	+1.008t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.020t/a
	/
	0.020t/a
	+0.020t/a

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	+0.002t/a

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.061t/a
	/
	0.061t/a
	+0.061t/a

	一般工业固体废物
	筛选废料
	/
	/
	/
	5.0t/a
	/
	5.0t/a
	+5.0t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废油脂
	/
	/
	/
	4.3t/a
	/
	4.3t/a
	+4.3t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	5.0t/a
	/
	5.0t/a
	+5.0t/a

	危险废物
	废导热油
	/
	/
	/
	2.0t/5a
	/
	2.0t/5a
	+2.0t/5a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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