建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项  目  名  称  ：   辐射环境分析实验室建设项目      
建设单位（盖章）：陕西秦洲核与辐射安全技术有限公司
编  制  日  期  ：          2026年9月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	辐射环境分析实验室建设项目

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	孟令飞
	联系方式
	18691961605

	建设地点
	西咸新区沣西新城秦创原创新生态城二期

	地理坐标
	108 度 40 分 6.366 秒， 34 度 14 分 38.595 秒

	国民经济

行业类别
	M7320 工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	98 专业实验室、研发（试验）基地

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5521.68
	环保投资（万元）
	22

	环保投资占比（%）
	0.40
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

□是：              
	用地（用海）

面积（m2）
	2577

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》

规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

审批文件名称及文号：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》

召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局

审查文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与相关规划及规划环境影响评价符合性分析见表1。

表1  与相关规划及规划环评符合性分析

名称
规划要求
项目情况
符合性
《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》

功能定位：以协调大西安、带动大关中、引领大西北为使命，落实国家“一带一路”战略，提升西咸新区影响力，将沣西新城建设成为丝绸之路信息港、西部科技创新引领区、新中心重要组成部分、绿色低碳生态城市。

本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，项目建成后可服务于区域建设西部科技创新引领区，增加当地就业机会，带动地区经济发展，符合发展战略。
符合

土地利用规划：分两大类用途，即建设用地和非建设用地进行管理控制：

1、建设用地分城市建设用地、村庄建设用地和其他建设用地三种。

（1）城市建设用地：分居住、公共管理与公共服务、商业服务业设施用地、工业用地、交通设施用地、仓储用地等八大类。

（2）村庄建设用地：主要集中在南部大王镇周边，为现状保留的村庄。

（3）其他类建设用地：包含区域对外交通设施用地、区域公用设施用地以及特殊用地。

2、非建设用地分水域、农林地、遗址和其他非建设用地四类。

本项目位于西咸新区沣西新城秦创原创新生态城二期，根据《不动产权证》（见附件5），项目所在地块土地用途为科研用地。
符合
《西咸新区沣西新城分区规划（2016—2035年）环境影响报告书》

①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；

②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；

③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。

①本项目为工程和技术研究和试验发展类项目，不属于“三高”行业；

②本项目不属于高耗水、高排水企业，外排废水经化粪池预处理后排入市政污水管网；
③本项目生活垃圾设置垃圾桶分类收集后，委托城管局定期清运；一般固体废物应合理的进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存、管理，定期交由有资质单位处置。
符合

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号）

①加强规划引导，坚持生态优先、绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；

②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；

③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；

④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；

⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；

⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。
本项目位于重点管控单元，符合“生态环境分区管控”管控要求；不属于“三高一低”项目；项目产生的废气主要为实验废气，大气污染物排放量较小；污水经化粪池处理后排入市政污水管网；运行过程中产生的实验废气通过通风橱收集后经1套活性炭吸附+酸雾净化塔处理后通过24m高排气筒（DA001）排放；本项目生活垃圾设垃圾桶分类收集后由城管局定期清运；一般固体废物分类收集后定期外售；危险废物专用容器分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置；企业使用物料均由外包车辆拉运货物；项目不涉及使用非道路移动机械。项目在采取以上措施后，对周边环境质量影响较小。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“第一类 鼓励类-三十一、科技服务业-5检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

2、与“生态环境分区管控”符合性分析

本项目已在陕西省生态环境厅发布的陕西省“三线一单”数据管理系统查询，并取得《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件3）。根据陕西省生态环境厅办公室发布《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）要求，对本项目进行“一图一表一说明”分析。

一图：项目与陕西省“三线一单”数据应用系统及《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》的分布示意图见附图1-1。

一表：本项目与重点管控单元的管控要求及符合性分析见表2。

一说明：本项目满足重点管控单元关于空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控、资源开发效率相关要求，符合“生态环境分区管控”管控要求。




	
	表2  与“生态环境分区管控”符合性分析

市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控单元分类

管控要求

面积（m2）
本项目情况
符合性

西安市

长安区
陕西省西安市长安区重点管控单元4
大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区

重点管控单元

空间布局约束
大气环境布局敏感重点管控区：

1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。

2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。

3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。

2047.44
本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，不属于“两高”项目，不属于严禁新增产能的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业，也不属于重污染企业。

本项目污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。
符合

污染排放管控
大气环境布局敏感重点管控区：

1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。

2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。

3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。

废气：本项目内不涉及使用非道路移动机械。
废水：本项目内雨污分流，废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。
符合

资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区：

1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。

2.禁止燃放烟花爆竹。

本项目使用能源为电能，不涉及燃料使用。
符合
综上所述，本项目的建设符合“生态环境分区管控”相关要求。




	
	3、本项目与相关政策相符性分析
项目与相关政策的相符性分析见表3。
表3  与相关政策的符合性分析

文件
政策要求
本项目情况
符合性
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
项目所用的含VOCs物料均储存在密闭包装容器内，且储存于封闭库房中，满足防雨、防晒、防渗的基本要求，非取用状态的含VOCs物料存储于密闭容器内加盖、封口。
符合
收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。
本项目运营过程NMHC初始排放速率为0.005kg/h，产生的有机废气采用通风橱进行收集后经1套活性炭吸附+酸雾净化塔处理达标后通过24m排气筒DA001排放。
符合
《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）

一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。
本项目位于西咸新区沣西新城，本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，不属于涉气重点行业。
符合

《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T 1716-2023）

实验室及其设立单位应对实验活动中产生的危险废物依法承担污染防治责任；不得将未经无害化处理的危险废物排入市政下水管网、混入生活垃圾或一般固体废物中、抛弃倾倒或者非法堆放。

项目产生的各类危废暂存于危废贮存库内（1间，建筑面积约16m2），定期委托有资质单位转运处置。
符合

实验室及其设立单位应设置危险废物贮存设施，分类收集、贮存危险废物。贮存设施应具备防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施，防止渗出液及其衍生废物、泄漏的液态废物、产生的粉尘和挥发性有机物等污染环境。并按HJ1276规定设置危险废物识别标志

项目设置危废贮存库（1间，建筑面积约16m2），分类收集、贮存危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》等要求，设置防扬散、防流失、防渗漏、防腐措施，并规范设置危险废物识别标志
符合

《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）》

低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2024年6月底前，组织开展低温等离子、光氧化、光催化等挥发性有机物低效设施升级改造情况“回头看”，新建项目不得采用上述单一治理工艺或者组合工艺（恶臭异味治理除外）。

本项目运营过程产生的有机废气采用通风橱进行收集后经1套活性炭吸附+酸雾净化塔处理达标后通过24m排气筒DA001排放，不属于文件中描述的采用单一治理工艺或者组合工艺的低效治理设施。
符合

采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。

环评要求项目采用蜂窝活性炭，碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，并定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。

符合

西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知

1.加快推进产业结构调整。加快建设先进制造业强市，优化各园区产业定位，促进产业集聚和绿色发展转型，统筹推进产业布局与大气环境质量改善需求相适应，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。

2.新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。

1、本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“生态环境分区管控”等要求，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。

2、本项目运营过程产生的有机废气采用通风橱进行收集后经1套活性炭吸附+酸雾净化塔处理后通过24m排气筒DA001排放，不属于单一治理技术。

3、本项目位于西咸新区沣西新城，不属于涉气重点行业。

符合

《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
依法依规淘汰落后产能。组织各新城、园办开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。
本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，不属于淘汰落后产能。
符合

《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）
西安市生态环境保护委员会关于印发《西安市生态环境保护2026年工作要点》的通知（市生态委发〔2026〕1号）

深化工业污染治理，推进重点行业深度治理和燃气锅炉低氮燃烧改造，加强挥发性有机物全过程管控，严格实施环保绩效分级管理。抓好面源污染防控，加强扬尘和餐饮油烟治理及监管，强化秸秆综合利用与禁烧管控，依法依规严格管理烟花爆竹燃放，持续深化散煤治理，完善农村清洁用能体系，从源头削减燃煤污染。

本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，不属于涉气重点行业，项目不涉及燃气锅炉；本项目运营过程产生的有机废气采用通风橱进行收集后经1套活性炭吸附+酸雾净化塔处理后通过24m排气筒DA001排放。
符合
《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）
重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。

经对照分析后，本项目不涉及新污染物
符合
《西安市人民政府办公厅关于印发新污染物治理工作实施方案的通知》（市政办函〔2023〕107号）

强化环境影响评价管理，严格管理涉新污染物建设项目环境准入。

落实重点管控新污染物清单要求，严控新污染物生产、加工使用和进出口。按期淘汰纳入《产业结构调整指导目录》淘汰类的工业化学品、农药、兽药、药品、化妆品等；依法停止核发相关产品登记或生产许可证。

经对照分析后，本项目不涉及新污染物
符合

《沣西新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》（沣西党政办发〔2025〕7号）
所有新改扩建项目严格落实省、市、新区及新城产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评等要求。
本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，符合产业政策相关要求；本项目所在地属于重点管控单元，符合生态环境分区管控中的各项要求；本项目符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》及其审查意见相关要求。
符合
4、选址合理性分析

本项目位于西咸新区沣西新城秦创原创新生态城二期内，秦创原创新生态城二期东侧为空地，隔空地为秦创原创新生态城施工场地；南侧为闲置秦沣里项目部；西侧为规划路，隔路为空地；北侧为规划路，隔路为空地。秦创原创新生态城二期内目前仅有1栋建筑，建设单位租赁该建筑2-3F，房屋租赁合同见附件4。根据陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（陕（2024）西咸新区不动产权第0012448号），项目所在地块用途为科研用地，本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，与土地性质相符，《不动产权证书》见附件5。
项目所在地交通便利，供水、供电、供气、通讯及排水等基础配套设施较为完备，具有良好的建设条件。项目评价范围内无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等需要特别保护的区域，不存在环境制约因素。项目废气、废水、噪声及固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境影响可接受。

综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理。



二、建设项目工程分析


CAS号：7664-93-9；分子式为H2SO4，相对分子量为98.08，相对密度1.84g/cm3，熔点为10.5℃，沸点为330℃；为无色透明油状液体，无臭；与水混溶；稳定性较好；用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。属中等毒性

急性毒性

LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(

	鼠吸入)。

	
	硝酸

	CAS号：7697-37-2；分子式为HNO3，相对分子量为63.01，相对密度1.42g/cm3，熔点为-42℃，沸点为86℃；为纯品为无色透明发烟液体，有酸味；与水混溶；稳定性较好；用途极广，主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。人在低于12ppm(30mg/m³)左右时未见明显的损害，吸入可引起肺炎，大鼠吸入LC50：49 ppm/4小时。


	盐酸

	CAS号：7647-01-0；分子式为HCl，相对分子量为36.5，相对密度1.20g/cm3，熔点为-114.8℃/纯，沸点为108.6℃/20%；为无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；与水混合，溶于碱液；稳定性较好；急性毒性：LC50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入)；重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。



CAS号：36/38-35-34；分子式为NaOH，相对分子量为40.01，熔点为884℃，沸点1404℃；俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸

	空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。

	

CAS号：64-17-5；分子式为C2H6O，相对分子量为46.07，相对密度0.79g/cm3，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃；为无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；稳定性较好；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。LD50：7060mg/kg（大鼠经口）LC50：3762

	mg/m³，10小时(大鼠吸入)。

	
	正己烷
	CAS号：110-54-3；分子式为C6H14，相对分子量为86.18，相对密度0.69g/cm3，熔点为-95℃，沸点为69℃；不溶于水，可与乙醚、氯仿混溶，溶于丙酮，在乙醇中的溶解度为100份乙醇溶解50份正己烷（33摄氏度）；极易挥发着火。毒性：属低毒类。急性毒性：LD50：28710mg/kg(大鼠经口)；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状。急性毒性：LD5028710mg/kg(大鼠经口)；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状。


	高氯酸

	CAS号：7601-90-3；分子式为HClO4，相对分子量为100.46，相对密度1.67g/cm3（70%溶液），熔点为-17℃，沸点为203℃（受热易分解）；为无色透明液体，有刺激性气味；与水混溶，溶于乙醇；是公认无机酸中酸性最强的一种，具强氧化性和强腐蚀性，性质不稳定，受热或与还原性物质、有机物接触可发生爆炸性分解；用于分析试剂、氧化剂、电镀、医药及制造高氯酸盐等工业。具强腐蚀性，对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激和灼伤作用。


	冰乙酸

	CAS号：64-19-7；分子式为C2H4O2，相对分子量为60.05，相对密度1.049g/cm3，熔点为16.7℃，沸点为118℃；为无色透明液体，有强烈刺激性酸味；与水、乙醇、乙醚、氯仿等混溶；温度低于熔点时凝结成冰状晶体，故称冰乙酸；稳定性较好；重要的有机化工原料，广泛用于醋酸纤维、醋酐、染料、医药、农药、香料等生产，也用作食品酸味剂和常用分析试剂。具腐蚀性，蒸气对眼睛和呼吸道有刺激性；LD50：3310mg/kg（大鼠经口）。


	双氧水

	CAS号：7722-84-1；分子式为H2O2，相对分子量为34.01，相对密度1.11g/cm3（30%溶液），熔点为-0.43℃，沸点为150.2℃（纯品，受热分解）；为无色透明液体，有微弱特殊气味；与水混溶；性质不稳定，受热、光照、遇金属粉末或催化剂易分解放出氧气，属强氧化剂，浓溶液接触有机物可引起燃烧；用于漂白、消毒杀菌、氧化剂、分析试剂，高浓度时作火箭推进剂等。对皮肤、眼睛和黏膜有刺激和灼伤作用；LD50：1232mg/kg（大鼠经口，纯品）。


	柠檬酸

	CAS号：77-92-9；分子式为C6H8O7，相对分子量为192.14，相对密度1.665g/cm3，熔点为153℃，沸点为175℃（分解）；为无色半透明结晶或白色颗粒、粉末，无臭，味极酸；易溶于水和乙醇，溶于乙醚；水溶液呈酸性，具有螯合金属离子的能力；用于食品工业作酸味剂和抗氧化剂、饮料和糖果加工、医药工业（枸橼酸盐原料）、清洗剂及化妆品等。属低毒类；LD50：5400mg/kg（大鼠经口）。


	EDTA

	CAS号：60-00-4；分子式为C10H16N2O8，相对分子量为292.24，熔点为240℃（分解）；为白色结晶性粉末，无臭无味；微溶于水（25℃时约0.5g/L），不溶于乙醇、乙醚等一般有机溶剂，易溶于氢氧化钠等碱溶液生成钠盐；为广谱金属离子螯合剂，能与多种金属离子形成稳定络合物；用于络合滴定分析、软化硬水、染料、医药（重金属中毒解毒）及食品添加剂等。属低毒类，对眼和呼吸道有轻度刺激性。


	草酸

	CAS号：144-62-7；分子式为C2H2O4，相对分子量为90.04（常见商品为二水合物C2H2O4·2H2O，相对分子量为126.07），相对密度1.653g/cm3，熔点为189.5℃（无水物，升华并分解；二水合物熔点为101.5℃）；为无色单斜片状结晶或白色粉末，无臭；易溶于水、乙醇，微溶于乙醚；酸性较强，具有还原性；用于除锈、漂白、草酸酯合成、稀土提炼及做分析试剂（标定高锰酸钾）等。有腐蚀性，可结合体内钙离子引起低钙血症；LD50：375mg/kg（大鼠经口）。


	氯化镁

	CAS号：7786-30-3；分子式为MgCl2，相对分子量为95.21（常见商品为六水合物MgCl2·6H2O，相对分子量为203.30），相对密度2.32g/cm3，熔点为714℃，沸点为1412℃；为无色易潮解结晶、片状或颗粒状，味苦咸；易溶于水，溶于乙醇，水溶液呈微酸性；加热脱水时易水解生成碱式盐；用于制金属镁、电解冶炼、防火木材、冷冻盐水、消毒剂及食品加工（豆腐凝固剂，盐卤主要成分）等。属低毒类；LD50：2800mg/kg（大鼠经口）。


	硝酸铅

	CAS号：10099-74-8；分子式为Pb(NO3)2，相对分子量为331.21，相对密度4.53g/cm3，熔点为470℃（分解）；为无色立方晶系晶体或白色粉末，有毒；易溶于水，溶于乙醇、氨水，不溶于浓硝酸；为强氧化剂，与有机物、还原剂、硫磺等混合经摩擦、撞击或受热可发生燃烧爆炸；用于制造铅盐和铅铬黄颜料、火柴、炸药、焰火、分析试剂及媒染剂等。铅在体内具有蓄积毒性，属中等毒性；LD50：93mg/kg（大鼠经口）。



	6、劳动定员及工作制度

项目劳动定员总计10人，年工作250d，1班工作制，每班8h。

7、项目水平衡

项目用水由市政给水管网统一供给，可满足项目用水需求。根据建设单位提供资料，项目用水主要包括生活用水、实验用水等。

（1）生活用水

根据建设单位提供资料，项目劳动定员总计10人，厂内不提供食宿。工作人员生活用水量参照陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水量为10m3/（人·a），项目年运行250d，则生活用水量为0.4m3/d，100m3/a。
（2）实验用水

实验用水主要包括实验检测用水、实验器具清洗用水，合计新鲜用水量0.1m3/d、纯水量0.02m3/d。
本项目实验室每天清洗1次，清洁方式为拖把拖洗，每次清洗用水量约0.02m3，则项目实验室地面清洁用水平均约0.02m3/d，5m3/a。
（3）纯水制备用水

根据建设单位提供资料，纯水机制水工艺为离子交换，其出水率约为70%，项目纯水用量为0.02m3/d，5m3/a，则纯水机新鲜水用量约为0.03m3/d，7.5m3/a，纯水制备浓水产生量约为0.01m3/d，2.5m3/a。

酸雾净化塔用水

项目配备1套酸雾净化塔，塔底部水池容积为1m3，水池内吸收液循环使用，当吸收液呈酸性超过净化标准时，需更换底部水池中的吸收液。根据设计提供资料，约6个月需更换一次水池中的吸收液，更换水量1m3/次（0.008m3/d）。
（5）排水

本项目废水主要有纯水制备产生浓水、实验废水、实验室地面清洁废水、酸雾净化塔排水和生活污水，废水产生量按用水量的80%进行计算。

生活污水产生量约为0.32m3/d，80m3/a，依托出租方现有化粪池处理后，排入市政污水管网。

实验废水（实验废液、实验器具清洁废水）产生量为0.096m3/d，24m3/a，作为危废处理；实验室地面清洁废水产生量为0.016m3/d，4m3/a，依托出租方现有化粪池处理后，排入市政污水管网。
纯水制备过程中浓水产生量为0.01m3/d，2.5m3/a，依托出租方现有化粪池处理后，排入市政污水管网。

酸雾净化塔约6个月需更换一次水池中的吸收液，酸雾净化塔排水约为0.0064m3/d，1.6m3/a，作为危废处理。
项目水平衡表见表9。项目水平衡图见图1。

表9  项目水平衡表

名称

新鲜水量（m3/d）
损耗量（m3/d）
废水量（m3/d）
拟排放去向

生活用水

0.4
0.08
0.32
依托出租方现有化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理
纯水制备用水
0.03
0.02*
0.01
实验室地面清洁用水

0.02
0.004
0.016
实验用水

0.1+0.02*
0.024
0.096
作为危废处置

酸雾净化塔用水
0.008
0.0016
0.0064
合计

0.558
0.1096
0.4484
—

注：*为纯水量，不计入合计中
[image: image3]
图1  项目水平衡图（单位：m3/d）

8、项目区平面布置

项目租赁秦创原创新生态城二期已建成建筑进行建设，本项目使用该建筑2-3F，建筑总体呈不规则矩形。项目2F自东向西依次为实验区、办公区，各实验室、耗材试剂间、危废贮存库等均位于实验区内，实验区内各功能区衔接适当，物流顺畅；项目3F全部为办公区。项目的平面布置可将生产区、办公区清晰明确分割，可以满足项目运营、员工办公等需求，降低对办公区的影响。

综上，项目总图布置功能区清楚，各功能区衔接适当，物流顺畅。因此，项目区平面布置基本合理，具体见附图3。
	

	工艺流程和产排污环节
	项目虽然覆盖五大类介质、数十个核素/参数，但各类样品的检测工艺流程具有较高的相似性，主要差异在于化学试剂种类、分离方法及仪器测量参数的设置，实验各流程中均不使用放射源或放射性物质，建设项目具备较为典型的工艺流程，具体流程如下：
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图2  项目运营期工作流程示意图
接受客户委托样品后，由实验室人员接收并保存样品。需检测的样品根据检测技术规范进行预处理，预处理主要包括加热、加试剂、研磨、过滤、离心等工序；经预处理后的样品进行进一步检测分析，通过高纯锗y谱仪、紫外分光光度计、微量铀分析仪、低本底α、β谱仪等进行测定，最后根据检测结果出具检测报告。

工艺流程简述：
委托样品、样品预处理：接受客户委托样品后，由实验室人员接收并保存样品，所有介质的样品均需经过统一的前处理流程，包括：样品接收与登记、烘干/灰化、粉碎/研磨、筛分/缩分、装样/称重等工序，根据样品的不同样品预处理的工艺不同。部分检测项目样品预处理工艺如下。
A、气溶胶样品：将环境空气、工作场所空气中采完样的过滤介质，一般为玻璃纤维滤纸，放于样品盒内，待测。

沉降物样品：称湿重后将样品倒在托盘中，在干燥箱中样品经105℃烘干至恒重，研磨、过筛后装于样品盒，待测。

C、水样：（a）蒸发：将所采样品转移至高温炉室内蒸发容器（如烧杯、瓷蒸发皿)中。（b）浓缩：液体量很少时，将其转移至高温炉室内小瓷蒸发皿中浓缩，将浓缩后的液体转移至测量容器。（c）冷却：将浓缩液体冷却后盖上测量容器盖，注意密封，待测。

D、土壤样品：一般取固体样品2kg置于105°C电热恒温干燥箱进行烘干至恒重，进行研磨、过筛后装于样品盒，待测。

（a）除杂质：取样品约2kg，然后剔除杂草、碎石等异物。（b）烘干：称湿重后将样品倒在托盘中，在高温炉室内干燥箱中样品经105℃烘干至恒重。（c）研磨：在高温炉室用清洁木棒碾压土壤样品，并过10目（孔径为2mm)尼龙土壤筛，收集并分别称量标记：将孔径>2mm的砾石称重装袋标记备查；将孔径<2mm的土壤样品称重、装入已编号标记的土壤样品瓶中备用。

E、生物样品：样品制备主要分为以下几种：

（a）鲜样制备法：将采集的样品去掉不可食部分，然后称量鲜重并视不同情况，将其切碎、剪碎或压碎后装入样品盒中压紧，待测。（b）干样制备法：将不能直接测量的鲜样适当弄碎，进行冷冻干燥或放入盘内置于烘箱干燥。采用烘箱干燥时徐徐加温至105℃烘干，然后称重。干燥后的样品压碎/剪碎后再装入样品盒待测。（c）灰样制备法：核素活度浓度较低的样品，需要进一步灰化浓缩才能测量，可采用干式灰化、湿式灰化或低温灰化，主要采用干式灰化。灰化时应严格控制温度，开始炭化阶段应慢慢升温，防止着火。为了使炭化完成后可较快地将温度升至450℃，并在该温度下灰化十至数十小时，使样品成为含炭量最少的灰。灰化好的样品在干燥器内冷却后称重，并计算灰鲜比，然后按需要量制备测量样品。

样品测定：经过预处理后的样品根据检测项目的不同，采用不同的设备进行测定，测定分析过程主要分为如下三类：

（a）物理测量类（直接仪器测量）

适用于γ核素分析、总α/β测量等。工艺流程为：样品制备（装盒/铺盘、密封）→仪器测量（高纯锗γ能谱仪、低本底α/β测量仪）→数据处理→出具报告。此类流程化学试剂使用极少，主要产污为废弃样品和少量清洗废水。

（b）放射化学分离分析类

适用于90Sr、210Po、210Pb、U、Th、226Ra、Pu等同位素的分析。工艺流程为：样品前处理→酸溶/消解（硝酸、盐酸、硫酸、高氯酸等）→共沉淀/萃取/离子交换分离→电沉积/制源→仪器测量（α能谱仪、低本底α/β测量仪等）→数据处理。此类流程是酸雾（硫酸雾、氯化氢、NOX、高氯酸）和有机废气（非甲烷总烃）的主要产生环节，所有操作均在通风橱内进行。

（c）液闪分析类

适用于3H、14C、63Ni等低能β核素分析。工艺流程为：样品前处理→蒸馏/燃烧制备→与闪烁液混合→液体闪烁计数器测量→数据处理。此类流程使用少量闪烁液（有机溶剂），产生少量有机废气，所有操作均在通风橱内进行。
综上，项目实验过程中会使用酸、碱、有机物等各类试剂，产生酸雾、有机废气、废水及废包装、废液、废样品等。

其他辅助工序：
生活污水、生活垃圾、废离子交换树脂、废活性炭、纯水制备浓水等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租赁秦创原创新生态城二期已建成建筑作为生产经营场所建设，本项目租用在本项目建设前为空建筑，不存在原有环境污染问题。

本项目为迁建项目，迁建前原有项目位于西安交通大学创新港校区科创基地4号楼科研楼3层，主要建设物理测量室、放化分析室、样品前处理室、高温炉室等，主要进行环境及生物样品中的γ核素检测，个人剂量片中的X、γ辐射累积剂量检测，水中的铀、针、镭-226、总α、总β检测。

该项目于2024年3月4日取得《陕西省西咸新区沣西新城管理委员会关于关于陕西秦洲核与辐射安全技术有限公司检测中心实验室项目环境影响报告表的批复》（西咸沣西审准〔2024〕37号），该项目于2025年1月通过竣工环境保护验收。本项目为迁建项目，迁建后原有项目全部拆除，原有项目不再产生污染物。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城。项目区域环境空气质量现状引用《2025年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2026年2月3日）中西咸新区空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表10。

表10  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m3)

标准值(μg/m3)

占标率(%)

达标情况

PM10
年平均质量浓度

65
60
108.33
超标
PM2.5
年平均质量浓度

38.8
30
129.33
超标
SO2
年平均质量浓度

5
60
8.33
达标
NO2
年平均质量浓度

28
40
70.00
达标
CO

24小时平均第95百分位浓度

1000
4000
25.00
达标
O3
日最大8小时平均第90百分位浓度

154
160
96.25
达标
根据上表可知，项目区域环境空气常规六项污染物中，PM2.5、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求；SO2、NO2年平均质量浓度，CO 24小时平均第95百分位浓度以及O3日最大8小时平均第90百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。
2、声环境

根据现场调查，场界50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次未对声环境进行监测。

3、生态环境

本项目租赁已建成建筑，未新增用地，无需进行生态现状调查
4、地下水、土壤环境

本项目租赁秦创原创新生态城二期内已建成建筑进行建设，本项目位于建筑2-3F，建筑内地面全部已硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本次评价不进行土壤、地下水环境质量现状监测。
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	3、噪声

运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

表16  噪声排放标准  单位：dB(A)

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3类

65
55
4、固体废物

运营期一般工业固体废物贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。
	

	总量

控制

指标
	根据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、TP、VOCs、氮氧化物，根据项目污染物排放核算情况，本项目总量控制指标见下表17。

表17                总量建议指标表  单位：t/a

类别

污染物

排放量

建议指标

废气

VOCs
4.13×10-3
4.13×10-3
氮氧化物

1.87×10-3
1.87×10-3
废水

COD
0.032
0.032
TP
0.0004
0.0004



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目使用已建成建筑作为生产经营场地，施工期主要为建筑内部功能区划分、设备安装等工作，因此本次环评仅对施工期进行简单分析。

1、废气

项目使用已建成建筑作为生产经营场地，整体施工量较小，且施工过程均在建筑内进行，对外环境的影响基本被阻隔在场界内部。项目施工期可通过对施工场地内定期洒水，保持地面清洁以降低对外环境的影响。对各类材料、设备运输车辆经过的路面及时清扫，以减少运行过程的扬尘。采取上述措施后，施工期废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。

2、废水

施工期废水主要为施工人员生活污水，项目最大施工人数为5人，根据项目实际情况，施工人员均不在施工场地内食宿，所以生活用水按30L/人•d计，污水产生量按80%计，生活污水产生量为0.12m3/d，依托建筑原有化粪池收集后排入市政污水管网，项目施工期废水对周围地表水环境影响较小。

3、噪声

项目施工期噪声主要为角磨机、电锯、电锤等产生的设备噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A，项目施工期主要噪声源如表18。

表18          施工期主要噪声源一览表
设备名称

与噪声源的距离（m）
声级dB（A）

角磨机
5

90~96
电锯

5

93~99
电锤

5

100~105
为减少施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位采取以下措施：

①尽量采用低噪声机械，超过国家标准的应禁止其入场施工，同时加强各类施工设备的维护保养，保持其良好的运行状态，最大限度减小噪声源强。

②施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，控制施工过程中噪声对作业人员的影响。

③合理安排施工计划和施工时间，禁止夜间施工，严禁高噪声设备在休息时间作业。合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。

项目施工过程通过加强施工管理、合理安排施工顺序等措施，并要求夜间不进行施工，施工期噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相应限值，尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。同时，项目场界四周50m范围内无敏感目标，项目噪声经建筑隔声及距离衰减后对周围环境影响较小。
4、固体废物

项目施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾，设备安装过程中产生的少量施工垃圾、废漆桶。

①施工人员生活垃圾

项目施工人员最大人数为5人，每人产生的生活垃圾量为0.5kg/d，则产生的垃圾量为2.5kg/d，施工人员生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交城管局定期清运。

②施工垃圾

施工垃圾主要为各种材料和设备的废包装材料，产生量较少，收集后外售资源回收公司。

③废漆桶

废漆桶妥善收集，施工结束后委托有资质单位转运处置，对环境影响较小。

综上，项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。同时，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

（1）废气计算

项目运营期废气主要为实验室酸雾、挥发性有机物，污染因子为硫酸、HCl、NOX、非甲烷总烃（包括丙酮、乙醇、正己烷等），项目大气污染物产生及排放情况见表18。

表18              大气污染物产生及排放情况一览表
产污环节
污染物种类
污染物产生情况
排放形式
治理设施
污染物排放情况

产生量/kg/a
产生浓度/mg/m3
治理设施

处理能力m3/h
收集效率%
去除率%
是否为可行技术
排放浓度/mg/m3
排放速率/kg/h
排放量/kg/a
实验过程
HCl
2.4
0.4
有组织

活性炭吸附+酸雾净化塔
6000
80
70
是
0.12
0.0007
0.72
0.6
/

无组织

/

/

/

/

/

/

0.0006
0.6
硫酸

2.94
0.5
有组织

活性炭吸附+酸雾净化塔
6000
80
70
是
0.15
0.0009
0.88
0.74
/

无组织

/

/

/

/

/

/

0.0007
0.74
NOX
3.41
0.6
有组织

活性炭吸附+酸雾净化塔
6000
80
70
是
0.17
0.0010
1.02
0.85
/

无组织

/

/

/

/

/

/

0.0009
0.85
非甲烷总烃

5.58
0.9
有组织

活性炭吸附+酸雾净化塔
6000
80
51
是
0.5
0.0027
2.74
1.39
/

无组织

/

/

/

/

/

/

0.0014
1.39
源强核算过程：

①酸雾

根据建设单位提供的资料，项目年消耗盐酸25L（浓度37%、密度1.20g/cm3）、硫酸20L（浓度95%～98%、密度1.84g/cm3）、硝酸30L（浓度65%～68%、密度1.42g/cm3），试剂主要是在实验中参与反应消耗，只有少量挥发成为酸雾，且实验方式及实验酸液浓度等有一定差异，难以分别计算，故本次评价酸性气体挥发量统一按照纯酸类用量的10%进行估算，涉酸实验时间按每日4h计，则项目酸剂试剂使用情况见表19所示。

表19                  项目酸性试剂使用情况

试剂名称

消耗体积（L）

年用量（kg/a）

挥发量（kg/a）

盐酸（浓度37%、密度1.20g/cm3）

25
30
3.00
硫酸（浓度95%～98%、密度1.84g/cm3）

20
36.8
3.68
硝酸（浓度65%～68%、密度1.42g/cm3）

30
42.6
4.26
根据建设单位提供资料，实验室年工作250d，涉及使用盐酸、硫酸、硝酸的实验时间约为4h/d，实验过程均在通风橱内进行，实验过程产生的酸雾废气经通风橱收集后经专用管道引至楼顶，与有机废气一同经两级活性炭吸附装置+酸雾净化塔处理后自24m高排气筒（DA001）排放（项目所在建筑共3F，总高度19m，排气筒高于房顶5m，距离地面24m），废气收集及处理设施风量为6000m3/h。
参考《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》中表1VOCs废气收集集气效率参考值中“包围型集气设备-污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，仅保留1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s，收集效率约为80%”。项目采用的通风橱为包围性集气设备且四周、上下有围挡，要求通风橱敞开面控制风速不小于0.5m/s，收集效率为80%可行。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》各行业在使用碱喷淋去除酸雾废气的去除效率在70%～90%，本次环评取最小值70%计算。

则本项目HCl、硫酸、NOX有组织排放量分别为0.72kg/a，0.88kg/a，1.02kg/a，排放浓度分别为0.12mg/m3，0.15mg/m3，0.17mg/m3，排放速率分别为0.0007kg/h，0.0009kg/h，0.0010kg/h。无组织排放量分别为0.6kg/a，0.74kg/a，0.85kg/a。

②有机废气

根据建设单位提供的资料，项目年消耗丙酮10L、乙醇15L、正己烷5L，试剂主要是在实验中参与反应消耗，最终多数成为废液，只有少量挥发，挥发量参考《实验室挥发性有机物污染防治技术指南编制说明》（2019年 北京环境保护科学研究院）中经验系数，挥发量约为使用量的30%，实验时间按每日4h计，则项目有机试剂使用情况见表20所示。

表20                  项目有机溶剂使用情况

试剂名称

消耗体积（L）

年用量（kg/a）

挥发量（kg/a）

丙酮（相对密度0.79g/cm3）

10
7.9
2.37
乙醇（相对密度0.79g/cm3）

15
11.85
3.56
正己烷（相对密度0.69g/cm3）

5
3.45
1.04
合计

/
23.2
6.97
根据建设单位提供资料，实验室年工作250d，实验时间约为4h/d，实验过程均在通风橱内进行，实验过程产生的有机废气经通风橱收集后经专用管道引至楼顶，与酸性废气一同经两级活性炭吸附装置+酸雾净化塔处理后由24m高排气筒（DA001）排放（项目所在建筑共3F，总高度19m，排气筒高于房顶5m，距离地面24m），废气收集及处理设施风量为6000m3/h。
通风橱收集效率按80%计，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》中表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数所列：使用一次性活性炭吸附装置吸附效率为30%，则本项目两级活性炭吸附效率取51%。

参考《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》表2 VOCs废气处理效率参考值，处理工艺“活性炭吸附法”净化效率取值说明“建议直接将‘活性炭年更换量×活性炭吸附比例’（颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%；蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量，并进行复核”。项目采用“两级活性炭吸附装置”处理有机废气，活性炭单元采用蜂窝状活性炭，碘值不低于800mg/g，蜂窝状活性炭风速＜1.2m/s，活性炭层装填厚度不低于500mm，活性炭量约为50kg，更换频率为2次/a，则有机废气去除量为0.02t/a。项目实验室有机废气产生量为0.007t/a，项目设置的活性炭吸附装置有机废气去除量可满足本项目废气处理需求，因此实验室有机废气处置装置设置是合理的。

则本项目非甲烷总烃有组织排放量为2.74kg/a，排放浓度为0.5mg/m3，排放速率分别为0.0027kg/h，无组织排放量为1.39kg/a。
（2）排放口基本情况

依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目排放口属于一般排放口，项目排放口设置情况见下表21。
表21              排气口设置情况一览表
排放口编号
名称
高度/m

内径/m

温度/ºC

类型
地理坐标

X（度）

Y（度）

DA001
废气排放口
24
0.4
20
一般排放口
108.668809
34.244031
（3）监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测计划见表22。
表22           废气污染源监测计划表
监测项目
监测点位

监测点数

监测频次

执行排放标准

HCl、硫酸、NOX、非甲烷总烃
排气筒（DA001）出口
1个
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
场界
4个

1次/年

（4）废气达标排放分析

项目酸雾废气及有机废气经通风橱收集后经专用管道引至楼顶，经两级活性炭吸附+酸雾净化塔处理后自24m高排气筒（DA001）排放，项目所在建筑为排气筒DA001周边200m半径范围内最高建筑，项目所在建筑总高度19m，排气筒高于房顶5m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度相关要求，项目HCl、硫酸、NOX、非甲烷总烃有组织排放浓度分别为0.12mg/m3，0.15mg/m3，0.17mg/m3，0.5mg/m3，排放速率分别为0.0007kg/h，0.0009kg/h，0.0010kg/h，0.0014kg/h。排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求，对周围环境影响较小。

项目未收集的HCl、硫酸、NOX、非甲烷总烃通过门窗无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求，同时非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A-1中标准限值和要求。

（5）环境影响分析

本项目位于秦创原创新生态城二期内部。项目排放的主要污染物为HCl、硫酸、NOX、非甲烷总烃。通过设置通风橱将产生的废气进行收集后经专用管道引至楼顶，经两级活性炭吸附+酸雾净化塔处理后自24m高排气筒（DA001）排放，各项污染物均可满足相关标准要求，对周边环境影响较小。

2、废水

（1）废水源强

项目运营期废水主要为纯水制备产生浓水、实验室地面清洁废水和生活污水。纯水制备产生浓水、实验室地面清洁废水和生活污水一同进入出租方现有化粪池处理后，排入市政污水管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂。项目废水污染物产生及排放情况见表23、24。

表23  项目废水污染物产生情况一览表

废水类别

COD

BOD5
NH3-N
SS

TP
TN

生活污水（80m3/a）
生活污水

产生浓度（mg/L）
450

300
30
200
5
50
产生量（t/a）
0.036
0.024
0.0024
0.016
0.0004
0.004
实验室地面清洁废水、纯水制备浓水（6.5m3/a）

实验废水
产生浓度（mg/L）
150
100
10
200
—
15
产生量（t/a）
0.0010
0.0007
0.0001
0.0013
—
0.0001
综合废水（86.5m3/a）

综合废水

产生浓度（mg/L）
428
286
29
200
5
47
产生量（t/a）
0.037

0.0247

0.0025

0.0173

0.0004

0.0041

化粪池
去除效率（%）
15
10
0
30
0
0
排放浓度（mg/L）
364
257
29
140
5
47
排放量（t/a）
0.032
0.022
0.003
0.012
0.0004
0.004
表24  废水污染物产生及排放情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生情况

主要污染治理措施

污染物排放情况

产生

浓度(mg/L)

产生量(t/a)

治理

措施

处理能力(m3)

治理工艺

治理效率(%)

是否为可行技术

排放浓度(mg/L)

排放量(t/a)

排放

去向

排放规律

综合废水
COD

428
0.037
化粪池
25
沉淀
15
是

364
0.032
沣西新城渭河污水处理厂
间断排放

BOD5
286
0.0247
10
257
0.022
NH3-N

29
0.0025
0
29
0.003
SS

200
0.0173
30
140
0.012
TP
5
0.0004
0
5
0.0004
TN
47
0.0041
0
47
0.004
（2）排放口基本情况及监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废水排放口基本情况及监测要求见表25。
表25    废水排放口基本情况及监测要求一览表

排放口编号及名称

排放口基本情况

排放标准

监测要求

类型

地理
坐标

监测
点位

监测
因子

监测
频次

综合废水总排口DW001

一般排放口

108.667647°

34.243907°

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单（环发〔1999〕285号）中三级标准要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

DW001

流量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、SS、TP、TN等
1年/次

（3）达标排放分析

经上述分析，依托出租方现有化粪池处理后排放废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN浓度分别为364mg/L、257mg/L、29mg/L、140mg/L、5mg/L、47mg/L，pH值为6~9，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单（环发〔1999〕285号）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求。
（4）依托可行性分析

①出租方化粪池依托可行性分析

项目运营期废水主要为纯水制备产生浓水、实验室地面清洁废水和生活污水，其排放量约为0.346m3/d，水质简单，依托出租方现有化粪池处理后，排入市政污水管网。根据建设单位提供资料，出租方现有化粪池容积为25m3，目前化粪池已利用容积约为5m3，现有化粪池目前仍有余量可接收本项目产生废水。
②污水处理厂依托可行性分析

沣西新城渭河污水处理厂于2016年建设，采用较为先进的污水处理工艺A2O与MBR工艺结合，设计规模为6万m3/d，污水处理厂位于王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内。沣西新城渭河污水处理厂(污水、中水管网、雨水泵站及海绵城市配套项目)综合工程是沣西新城海绵城市建设的重要基础设施项目，主要建设内容为6万m3/d渭河污水处理厂、污水(中水)管网、2座雨水泵站和海绵城市配套工程，其中污水管道约75.3km，管径d400 mm~ d1650 mm，规划建设中水管道约20km，中水管网覆盖沣西新城核心区域。工艺及质量要求：污水处理工艺路线拟采用技术成熟的A2O与MBR工艺结合，建设半地下紧凑型布局、花园式污水处理厂，污泥处理采用机械浓缩脱水后，泥饼外运处理。

本项目位于西咸新区沣西新城秦创原创新生态城二期，项目位于沣西新城渭河污水处理厂的收水范围内。项目废水依托出租方化粪池处理后，废水中各污染物排放浓度可以满足沣西新城渭河污水处理厂进水水质要求，且项目废水排放量占污水处理厂日处理水量份额小，污水处理厂有足够的接纳容量。另外，项目排放废水水质简单，废水可生化降解性较好，排入污水处理厂后不会对其产生冲击负荷。因此，项目废水依托沣西新城渭河污水处理厂集中处理合理可行。

3、噪声

（1）噪声源强

项目不属于生产型企业，实验、检测过程所用设备均为小型设备，无空压机等高噪声设备，项目主要噪声源为环保设备风机，主要噪声源见下表26。
表26   项目主要设备噪声排放情况（室内声源，坐标以场区中心为原点）    单位：dB(A)

序号
声源名称

声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离
1
离心风机
85
厂房墙体隔声、基础减振
33
9
1
4
75
昼、夜间
21
54
1
（2）场界达标情况分析

采取的噪声防治措施：

①在设备选型上，选择低噪声设备。

②在选用低噪声设备的前提下，对设备噪声再次从噪声源上进行减振控制。风机安装在减振基座上，基座下设隔振垫。

③在管道接头等部位使用软性接头，降低振动产生的噪声。

达标性分析：

为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的模式进行预测。

①室内声源

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为：

LA(r)=Lp0−TL−10lgR+10lgS −20lg(r/r0)

式中：LA(r)—距离噪声源r处的声压级，dB(A)；

Lp0—距离噪声源中心r0处测的声压级，dB(A)；

TL—墙（包括门、窗等）的隔声量；

R—房间常数；R=Sα/(1−α)；S为 房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取0.15；

r—墙外1m处至预测点的距离，m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m；参考距离为1m。

②合成声压级
合成声压级采用公式为：
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式中：

Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

      Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

项目夜间不运行，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测噪声见表27。

表27        噪声预测结果     单位：dB（A）

点位

贡献值

标准限值
是否达标
昼间

东场界
50
昼间65
达标
南场界
53
达标
西场界
39
达标
北场界
52
达标
从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取基础减振、建筑隔声等措施后，经预测各场界的昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，同时，根据现场踏勘，项目场界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，项目建成运营后，对周边声环境影响较小。
（3）监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声污染源监测要求见表28。
表28  噪声污染源监测计划表

类别

监测因子

监测点位

监测点数

监测频次

排放标准

场界噪声

等效连续A声级

场界外1m

4个

1次/季度（昼间1次）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
4、固体废物

（1）固体废物产生及处置情况
项目固体废物主要为废试剂包装、废弃样品、实验废物（废试剂瓶、一次性实验器具、废滤纸等）、实验废水（实验废液、实验器具清洁废水）、酸雾净化塔废液、废活性炭、废离子交换树脂、生活垃圾等。

①废试剂包装

项目运行过程中，随着试剂的使用会产生废试剂包装，根据建设单位估算，废试剂包装产生量约为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物（900-047-49）。

②实验废物、实验废水
项目运行过程中，随实验会产生实验废水（实验废液、实验器具清洁废水）、实验废物（废试剂瓶、一次性实验器具、废滤纸等），根据建设单位估算，实验废水（实验废液、实验器具清洁废水）、实验废物（废试剂瓶、一次性实验器具、废滤纸等）产生量约为24t/a、0.01t/a，均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物（900-047-49）。

③废弃样品

项目运行过程中，随实验会产生废弃样品，根据建设单位估算，废弃样品产生量约为0.1t/a，根据检测结果，若超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录A中豁免活度浓度，则收集后返还委托方处理，若样品未超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录A中豁免活度浓度，则按一般工业固体废弃物处置。

④废活性炭
项目实验室产生有机废气经活性炭吸附处理后排放，活性炭吸附装置填装的活性炭约为50kg，活性炭每半年更换一次，因此废活性炭产生量为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物（900-039-49）。
⑤酸雾净化塔废液

项目实验室产生酸性废气经酸雾净化塔处理后排放，酸雾净化塔约6个月需更换一次水池中的吸收液，酸雾净化塔排水约为1.6t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW35废碱（900-399-35）。
项目运营期产生的各类危废分类收集，暂存于实验区内东南角的16m2危废贮存库，定期委托有资质单位转运处置。针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2016.4.1起实施）相关要求对其进行贮存及转移。
评价要求危险废物厂内暂存场所必须满足以下要求：
a.基础必须防渗，防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；
b.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防 风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
c.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；
d.危险废物贮存区设置危险废物贮存标志；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）所示的标签。
e.液态危险废物应设置防渗托盘，避免液态危险废物渗漏。
⑥废离子交换树脂

项目纯水机需定期维护，在维护过程中会产生废离子交换树脂，产生量约为0.02 t/a，产生的废离子交换树脂由设备维护单位带走处置。

⑦生活垃圾

员工在办公过程中会有生活垃圾产生，生活垃圾以0.5kg/（人•d）计，项目劳动定员10人，生活垃圾产生量为1.25t/a。生活垃圾设置垃圾桶分类收集，定期委托城管局清运处置。

项目运营期固体废物产生情况见表29。

表29  项目固体废物产生情况一览表

序号

产生环节
名称

属性
编码
物理性状
环境危险特性
产生量(t/a)
1
实验过程

废试剂包装

危险废物

HW49

900-047-49
固态

T
0.05
2

实验废物
HW49

900-047-49
固态

T/C/I/R
0.01
3

实验废水
HW49

900-047-49
液态

T/C/I/R
24
4
环保设备

废活性炭

HW49

900-039-49

固态

T

0.1
5
酸雾净化塔废液
HW35
900-399-35
液态

T/C/I/R
1.6
6
实验过程
废弃样品
一般工业固废

900-001-S92
固态

/
0.1
7
职工生活
生活垃圾
/
900-099-S64
固态
/
1.25
8
纯水设备

废离子交换树脂

一般工业固废
900-999-S99
固态
/
0.02
5、地下水、土壤

本项目租赁秦创原创新生态城二期已建成建筑进行建设，项目租赁建筑位于2-3F，各类污染物难以通过垂直入渗或地表径流对土壤、地下水环境造成影响。项目产生的各类废气设置了对应的处理措施，可以做到达标排放，且废气中各类污染物排放量较小，各类污染物排放浓度较低，经过处理的废气通过排气筒排放后易于扩散，废气中污染物通过大气沉降后对周边土壤、地下水环境影响较小。因此，本项目对周边土壤、地下水环境的影响较小。
6、环境风险

（1）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中的判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn
式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为硫酸、硝酸、盐酸、丙酮、乙醇、危废等，项目Q值确定见表30。

表30  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

硫酸

36.8
10
0.00368

2
硝酸

42.6
7.5
0.00568

3
盐酸

30
7.5
0.004

4
乙酸
5.25
10
0.000525

5
氨水
8.98
10
0.000898

6
丙酮
7.9
10
0.00079

7
乙醇
11.85
500
0.0000237

8
正己烷
3.45
10
0.000345

9
危险废物

25.76
50

0.5152
合计

0.5311417

经计算，本项目Q=0.5311417<1，则本项目环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分表，确定本项目环境风险影响评价可开展“简单分析”即可，评价工作等级判定见表31。

表31  环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

本项目
环境风险潜势

I
评价工作等级

简单分析a
（2）风险源分布及可能影响途径

根据建设单位提供资料，项目使用的硫酸、硝酸、盐酸、丙酮、乙醇等均为小容量包装，各类危废分类收集于容器内妥善暂存，主要分布于实验区、危废贮存库等，可能的影响途径主要为泄漏、火灾燃烧后产生的伴生/次生污染物等，主要表现在硫酸、HCl、NOX等泄漏气体对大气环境影响，以及火灾和爆炸燃烧后产生的CO对大气环境影响，消防废水对周边土壤、地下水环境影响等。
（3）风险防范措施

①项目租用已建成建筑，项目租赁建筑位于建筑2-3F，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。
②定期对各类试剂包装、试剂耗材间、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。

③加强管理工作，试剂耗材间、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。
④制定突发环境事故应急预案，并定期进行预案演练。

综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可接受。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废气排口1

DA001
	HCl、硫酸、NOX、非甲烷总烃
	通风橱+两级活性炭吸附+酸雾净化塔+24m高排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值要求

	
	无组织实验废气
	
	/
	

	地表水环境
	综合废水总排口（DW001）
	pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等
	化粪池（依托，1座，容积25m3）处理后通过市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单（环发〔1999〕285号）中三级标准要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	声环境
	设备
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、墙体隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	各类危废分类收集于危废贮存库内（1间，建筑面积约16m2），定期委托有资质单位转运处置；废离子交换树脂由设备维护单位更换后带走处置，不在厂内暂存；生活垃圾分类收集后委托城管局统一清运。


	土壤及地下水污染防治措施
	项目位于所在建筑2-3F且地面已硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	    ①项目租用已建成建筑，项目租赁建筑位于建筑2-3F，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。

    ②定期对各类试剂包装、试剂耗材间、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。

    ③加强管理工作，试剂耗材间、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。

④制定突发环境事故应急预案，并定期进行预案演练。


	其他环境

管理要求
	①建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，及时开展建设项目竣工环境保护验收工作；
②严格执行建设项目“三同时”制度，并按规范设置排污口；

③应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，如需进行排污许可管理，要及时进行排污许可申报事宜。


六、结论

	从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	HCl
	/
	/
	/
	0.00132
	/
	0.00132
	+0.00132

	
	硫酸
	/
	/
	/
	0.00162
	/
	0.00162
	+0.00162

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.00189
	/
	0.00189
	+0.00189

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.00413
	/
	0.00413
	+0.00413

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.032
	/
	0.032
	+0.032

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.022
	/
	0.022
	+0.022

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.003
	/
	0.003
	+0.003

	
	SS
	/
	/
	/
	0.012
	/
	0.012
	+0.012

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.0004
	+0.0004

	
	TN
	/
	/
	/
	0.004
	/
	0.004
	+0.004

	一般固体废物
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废弃样品
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废试剂包装
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	实验废物
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	实验废水
	/
	/
	/
	24
	/
	24
	+24

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	酸雾净化塔废液
	/
	/
	/
	1.6
	/
	1.6
	+1.6


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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